Contenido:

7 - El control E.R.C.

7.1 - Función.

7.2 - Utilización.

7.3 - Configuración

7.4 - Generación del fichero de diagnóstico.

El control E.R.C.

Función.

La función «Electrical Rules Check» permite el control automático del esquema creado.

Esta función señala cualquier anomalía en un esquema, como pins no conectados, símbolos jerárquicos no conectados, salidas en cortocircuito...

Naturalmente, un control automático no es infalible y ciertos errores detectados no lo serán forzosamente y el programa que permite detectar los errores de concepto no se ha escrito todavía.

No obstante, tal control es apreciado porque permite encontrar muchos olvidos y pequeños errores.

De hecho, todos los errores detectados deben ser corregidos o verificados y aceptados como normales.

La calidad de la detección también está ligada al cuidado que se haya tenido cuando se han creado los componentes en la biblioteca, con la declaración de las propiedades eléctricas de los pins.

Las anomalías detectadas pueden definirse como «errores» o «Avisos».

Utilización.

El control E.R.C. Se lanza con el icono .

Si se detectan errores, se colocan marcadores sobre los elementos concernidos (pins o etiquetas).

Hacer click sobre los marcadores, con el botón izquierdo del ratón, para obtener el diagnóstico correspondiente.

También está disponible en este menú el borrado de los marcadores.

Un ejemplo de control:

Podemos tener 4 errores:

- Dos salidas unidas.

- Dos entradas «al aire».

- Un error en un pin invisible de alimentación (no se ha puesto una salida de alimentación para conducirla).

Nota1:

Si se hace click en un marcador, se muestra el diagnóstico.

Nota2:

Es corriente tener un error (tipo aviso) en las alimentaciones, cuando todo parece normal (ver el ejemplo siguiente).

Esto es debido a que en la mayoría de los esquemas, las alimentaciones son aportadas mediante conectores, y no mediante fuentes de alimentación (como una salida de regulador que debe ser de tipo eléctrico Power out).

El control ERC no detecta por tanto generalmente pins de tipo Power out para conducir estas líneas y las señala por tanto lógicamente como no conducidas.

Se aconseja por tanto colocar sobre dichas alimentaciones un símbolo de alimentación «PWR_FLAG» (que simboliza de hecho una salida de alimentación).

Se ve que el error anterior ha desaparecido.

Configuración

El cuadro Opciones permite configurar la función E.R.C. Para adaptar la generación de errores a cada caso particular:

Aquí se muestra el menú (matriz de selección):

Para cada caso de conexión en la matriz de definición de errores, se puede definir una conexión como «normal», «warning/aviso» o «error»), haciendo click una o varias veces en el botón correspondiente al caso particular de conexión.

Generación del fichero de diagnóstico.

Se puede generar igualmente un fichero con la lista de los errores activando la opción Escribir Informe ERC.

El fichero generado tiene como extensión estándar .erc.

Ejemplo:

Control ERC (2/5/2005-12:06:08)

***** Hoja 1 (Raíz)

ERC: Aviso Pin input No conectado (X= 3,600 pulgadas, Y= 1,700 pulgadas

ERC: Aviso Pin power_out No conectado (X= 4,400 pulgadas, Y= 1,700 pulgadas

ERC: Aviso Pin input No conectado (X= 4,000 pulgadas, Y= 2,000 pulgadas

>> Errores ERC: 3

Eeschema

E.R.C.	Pág 7 - 4

EESchema

EESchema : Post Process : E.R.C.	Page 4

Eeschema, cap7: ERC

LTIRF

1997-01-04T14:22:00