Contenido:

9 - Trazar e Imprimir

9.1 - Generalidades

9.2 - Trazar (generación de los ficheros de trazado HPGL)

9.2.1 - Comandos generales

9.2.2 - Selección de las dimensiones de la hoja de trazado

9.2.3 - Ajustes de offsets de trazado

9.3 - Imprimir (generación de los ficheros de trazado Postscript)

9.4 - Imprimir

Trazar e Imprimir

Generalidades

Se accede como sigue:

Se pueden generar los ficheros de trazado en los formatos POSTSCRIPT o HPGL.

La impresión directa en la impresora se encuentra en el menú Print.

Trazar (generación de los ficheros de trazado HPGL)

Comandos generales

Este comando permite generar los ficheros de trazado en formato HPGL.

En este formato se pueden definir:

El número de pluma

Su diámetro (en 0,001 pulgadas).

La velocidad de trazado (en cm/s).

El tamaño de la hoja de papel (menú Archivo > Trazar > Trazar HPGL...).

Los offsets de trazado (Archivo > Trazar > Trazar HPGL...).

Menú general:

El comando Trazar Todo permite trazar toda la jerarquía (se genera un fichero por cada esquema).

El comando Trazar Actual sólo genera el fichero de trazado de la hoja actual.

Cada fichero generado tiene por nombre el nombre del fichero esquemático correspondiente y la extensión .plo.

Selección de las dimensiones de la hoja de trazado

La opción « Formato de página» está normalmente activada.

Se utilizan entonces las dimensiones de la hoja de trabajo esquemática actual.

El trazado está entonces a escala 1.

Si se activa una de las otras opciones (A4 a A0, o A a E), son estas las dimensiones que se utilizan y la escala de trazado se ajusta automáticamente en consecuencia.

Ajustes de offsets de trazado

Para todas las dimensiones normalizadas, se pueden ajustar « offsets » de trazado, para encuadrar de la mejor manera el dibujo en la hoja de trazado.

Dado que las mesas de trazado (fotoplotter) tienen el origen del dibujo bien en el centro de la hoja, bien en la esquina inferior izquierda, es necesario poder introducir offsets de trazado para encuadrar el diseño como se desee:

De manera general:

Para los fotoplotters con origen de coordenadas en el centro de la hoja, los offsets deben ser negativos y ajustados entorno a la semi-dimensión correspondiente de la hoja.

Para los fotoplotters con origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda de la hoja, los offsets deben ser próximos 0.

Para ajustar un offset:

Seleccionar el formato de hoja.

Introducir los dos valores OffsetX y OffsetY.

Validar el nuevo valor mediante el botón Aceptar Offset.

Imprimir (generación de los ficheros de trazado Postscript)

Este comando permite generar los ficheros de trazado en formato Postscript. Aquí se muestra el menú :

Trazar Todo permite trazar toda la jerarquía (se genera un fichero con extensión .ps para cada esquema).

Trazar actual crea el fichero de trazado sólo de la hoja actual.

Cada archivo tiene el nombre del archivo esquema correspondiente con la extensión .ps.

La opción imprimir cajetín puede desactivarse.

Util si se desea, por ejemplo, generar un fichero postscript (formato .eps) para insertar un esquema en un procesado de texto.

La ventana de mensajes muestra el nombre de los archivos creados.

Imprimir

Este comando análogo al precedente, permite visualizar y generar los ficheros de trazado en la impresora estándar en LINUX (en formato Postscript) y en Windows. Aquí se muestra el menú:

La opción Imprimir página permite trazar:

toda la jerarquía (se genera para cada esquema un fichero con extensión .ps).

o el fichero de trazado de la hoja actual solamente.

La opción Imprimir a color permite trazar a color (Aspecto análogo a la pantalla), o en blanco y negro.

En blanco y negro, cualquier color que no sea blanco se dibuja en negro. Esta opción es generalmente necesaria si se utiliza una impresora láser en blanco y negro, porque los elementos a color se convierten en semi-tintas poco legibles.

Eeschema

Trazar e imprimir	Pág 9 - - 2

Eeschema, cap9: Trazar e Imprimir

LTIRF

1997-01-04T14:28:00