Contenido:

4 - Del esquema al resultado final

4.1 - Diagrama de flujo

4.2 - Procedimiento de creación de un circuito impreso

4.3 - Procedimiento de corrección de un circuito impreso

Del esquema al resultado final

Diagrama de flujo

La asociación esquema / PCBNEW se hace por medio del fichero Netlist, normalmente generado por las herramientas del editor de esquemas utilizado.

Nota:

recuerde que PCBNEW acepta los ficheros Netlist en formato EESchema (PCBNEW) y ORCAD PCB 2.

Este fichero es generalmente incompleto en el sentido de que no contiene normalmente indicaciones sobre los módulos que corresponden a los distintos componentes que aparecen en el esquema.

Por ello se necesita una etapa intermedia, la generación del fichero de asociación componentes / módulos.

CVPCB se utiliza para crear el fichero *.CMP.

CVPCB crea igualmente un nuevo fichero netlist que incluye esta información

PCBNEW lee el nuevo fichero fichero netlist *.NET, y si existe, el fichero *.CMP.

El interés del fichero *.CMP es que es actualizado automáticamente por PCBNEW en caso de que se cambie un módulo directamente en PCBNEW, lo que evita volver a ejecutar CVPCB.

Procedimiento de creación de un circuito impreso

Después de crear el esquema del circuito se debe:

Generar la netlist (por Eeschema)

Crear la asociación entre los componentes del esquema y los módulos correspondientes del circuito impreso (por CVPCB).

Abrir PCBNEW y leer la lista así creada (leerá igualmente el fichero de asociación de los módulos).

PCBNEW cargará automáticamente todos los módulos.

Ahora habrá que colocar los módulos y realizar las pistas correspondientes.

Procedimiento de corrección de un circuito impreso

Si se modifica el esquema nuevamente habrá que :

Generar la nueva netlist (por Eeschema)

Eventualmente, si hay nuevos componentes, completar la asociación entre los nuevos componentes del esquema y los módulos correspondientes.

Abrir PCBNEW y leer la lista así creada (leerá igualmente el fichero de asociación de los módulos)..

PCBNEW cambiará entonces automáticamente los nuevos módulos, si los hubiera, y actualizará las nuevas conexiones.

Se podrá también borrar automáticamente las pistas que ya estaban trazadas y que son ahora erróneas.

Pcbnew

Del esquema al resultado final	Pág 4 - - 2

Pcbnew, cap4: Del esquema al resultado final

IUT

1996-01-27T12:47:00