Contenido:

5 - Capas de trabajo

5.1 - Capas de cobre

5.1.1 - Generalidades:

5.1.2 - Selección del número de capas:

5.2 - Capas técnicas auxiliares

5.3 - Selección de la capa activa:

5.3.1 - Selección mediante la barra de tareas horizontal:

5.3.2 - Selección mediante el menú desplegable:

5.4 - Selección de las capas para vias:

Capas de trabajo

PCBNEW trabaja con 28 capas diferentes:

16 capas de cobre ( o de enrutado de pistas )

12 capas técnicas auxiliares.

Capas de cobre

Generalidades:

Son las capas normales de trabajo.

El enrutador automático y el menú «Pistas» permiten manejar estas capas.

La capa 1 es la capa de «soldadura» o de «cobre». La capa 16 es la capa denominada de «componentes». Las demás capas son las capas internas (2 a 15).

Selección del número de capas:

Para facilitar la navegación entre las capas se necesita seleccionar el número de capas de trabajo.

Para ello: activar el menú Preferencias ,

y después el menú Opciones .

En los cuadros de diálogo, ajustar el número de capas (1 a 16).

Capas técnicas auxiliares

Algunas se asocian por pares, otras no.

Cuando aparecen por pares, el comando de cambio de lado del módulo las tiene en cuenta y los elementos (isletas, contornos...) que aparecen en una capa (soldadura o componentes)aparecen invertidos en la capa complementaria.

Estas son:

Las capas adhesivas de soldadura y componentes:
Se utilizan principalmente para colocar en ellas componentes «pegados» a otros componentes que están sobre la capa de soldadura o de componentes. Son, por ejemplo, los radiadores de circuitos integrados o de transistores, o una resistencia soldada sobre otra.

Las capas de SMD (componentes de montaje superfical) soldadura y componentes:
Definen las máscaras de fabricación de las zonas de pasta para soldar de las isletas SMD.
En principio, solo las isletas SMD ocupan estas capas.

Las capas de serigrafía de soldadura y componentes:
En estas capas aparecen los dibujos de los componentes.

Las capas de máscara de soldadura y componentes:
Definen la máscara de soldadura.
Normalmente todas las isletas aparecen sobre una o la otra (o las 2 para las isletas pasantes usuales) para evitar que el barniz recubra estas isletas

Las capas de uso general:
- capa comentarios
- capa E.C.O. 1
- capa E.C.O. 2
- capa Draft.

Estas capas son de uso libre. Se pueden colocar en ellas textos como indicaciones de montaje, cableado, acotación, diseños de obstáculos mecánicos para realizar un informe de montaje o de uso.

La capa EDGE: es la capa reservada para dibujar los contornos de la placa.

Su característica particular es que todo elemento (segmentos, textos...) colocado en esta capa aparece también en las demás capas.

Selección de la capa activa:

La selección de la capa activa (o capa de trabajo) se puede hacer de diferentes maneras:

Mediante la barra de tareas horizontal.

Mediante el menú desplegable (botón derecho del ratón).

Mediante la teclas + y – (para las capas de cobre únicamente).

Selección mediante la barra de tareas horizontal:

La selección de la capa es directa.

Selección mediante el menú contextual:

La selección abre el cuadro de diálogo:

que permite elegir la capa de trabajo.

Selección de las capas para vias:

Cuando la herramienta de trazado de pistas está activa, el menú desplegable es más completo y da acceso a elegir el par de capas para las vias:

La selección abre el cuadro de diálogo:

que permite elegir las capas de trabajo.

Cuando se coloca una via, la capa activa conmuta automáticamente de la capa actual a la otra, que será la nueva capa activa.

Pcbnew

Capas de trabajo	Pág 5 - 4

Pcbnew, cap5: Capas de trabajo

IUT

1996-01-27T12:47:00