Headings:

1 - Introduzione.

1.1 - Descrizione

1.2 - Caratteristiche tecniche globali.

Introduzione.

Descrizione

Eeschema è un potente software per la cattura degli schematici disponibile per i seguenti sistemi operativi:

GNU/Linux

Microsoft Windows 98/XP/NT

Qualunque sia il sistema operativo usato, i file generati sono completamente compatibili e pertanto « trasportabili » da un sistema all'altro.

Eeschema è un software « integrato » perché tutte le funzioni di disegno, controllo, layout, gestione delle librerie e l'accesso al software per la realizzazione dei circuiti stampati (PCB) sono ottenute dall'interno di Eeschema attraverso menù e icone.

Eeschema permette anche il disegno degli schematici in modalità gerarchica attraverso l'ausilio degli schematici multi-foglio (multi-sheets diagrams).

Eeschema è stato progettato per lavorare in simbiosi con un software per la realizzazione di circuiti stampati quale PCBNEW (anch'esso integrato nella suite Kicad). Questa « collaborazione » tra software, impone a Eeschema la generazione del file di Netlist, il quale riporta tutte le connessioni elettriche presenti nello schematico.

Eeschema integra un editor di componenti attraverso il quale è possibile un lavoro di creazione, modifica e visualizzazione dei componenti così come la « manipolazione » dei simboli della libreria (Importazione, esportazione, aggiunte e cancellazioni).

In aggiunta alle caratteristiche sopra elencate, Eeschema integra anche le seguenti funzioni estremamente essenziali per un moderno software per la cattura degli schematici:

Modalità D.R.C (Design Rules Check) per il controllo automatico di connessioni non corrette, terminali dei componenti non connessi etc.

Possibilità di salvataggio del layout del disegno in un file con formato POSTSCRIPT o HPGL

Possibilità di stampa dello schematico su stampante.

Generazione della lista dei compenenti (Bill of Materials) sì tale da avere a disposizione sempre la spesa complessiva.

Generazione della Netlist per il software di gestione del PCB o per un software di simulazione.

Caratteristiche tecniche globali.

Software a 32 bit limitato, nelle prestazioni, solo dall'ampiezza massima della memoria disponibile.

Non c'è nessuna reale limitazione al numero dei componenti, al numero dei pin dei componenti, alle connessioni, ai fogli etc

Eeschema permette la realizzazione di schematici semplici o multi foglio.

Nel caso di schematici multi foglio è utile ricordare di nuovo che la rappresentazione è gerarchica e pertanto l'accesso a ogni singolo foglio è immediata.

La massima ampiezza del disegno dello schematico è sempre regolabile nei diversi formati di seguito indicati: dal formato A4 al formato A0 e dal formato A al formato E.

Eeschema: Introduzione

Introduzione Pagina 1 -

Eeschema, chap1: Presentation

IUT

1996-01-27T13:47:00

Michele Petrecca