Indice:

1 - Presentazione

1.1 - Descrizione

1.2 - Caratteristiche progettuali principali

1.3 - Note

Presentazione

Descrizione

PCBNEW è un potente editore di circuiti stampati, disponibile per i sistemi operativi Linux e Windows. Si usa insieme con l'editore di schemi EESCHEMA, che fornisce il file Netlist (che descrive le connessioni elettriche del circuito stampato da progettare).

Un secondo programma, CVPCB, si usa per assegnare, a ogni componente presente nella netlist, un modulo (o Footprint) che viene usato da PCBNEW. Questa assegnazione può essere fatta in modo manuale o automatico usando file di equivalenze.

PCBNEW gestisce librerie di moduli. Ogni modulo è un disegno del componente fisico, incluso il suo footprint – la disposizione delle piazzole che forniscono le connessioni del componente. I moduli necessari sono caricati automaticamente durante la lettura della Netlist generata da CVPCB.

PCBNEW integra, automaticamente e immediatamente, qualsiasi modifica del circuito con la rimozione delle tracce errate, aggiunta di nuovi componenti, modifica di valori e via dicendo, in accordo con le connessioni specificate nello schema.

PCBNEW visualizza la ratsnest (nido di topo), una serie di linee che connettono le piazzole dei componenti non ancora connesse. Queste linee si spostano dinamicamente quando le piste vengono tracciate o i moduli spostati.

PCBNEW ha un controllo attivo delle Regole elettriche (DRC) il quale indica immediatamente qualsiasi errore di posizionamento delle piste.

PCBNEW può generare automaticamente zone di rame (per fare piani di massa, per esempio), con o senza interruzioni termiche sulle piazzole.

PCBNEW ha un autorouter semplice ma efficace per facilitare la produzione del circuito.

PCBNEW dispone di opzioni specifiche per la produzione di circuiti a frequenze ultra alte (UHF) come piazzole trapezoidali o di forma complessa, e generazione automatica di bobine sul circuito stampato.

PCBNEW visualizza gli elementi di lavoro (piste, piazzole/pad, testi, disegni) in dimensione reale e in accordo alle preferenze personali:

visualizzazione riempita o solo i bordi

indicazione visiva della distanza di guardia (clearance)

Caratteristiche progettuali principali

PCBNEW ha una risoluzione interna di 1/10.000 di pollice.

PCBNEW lavora su 16 livelli di rame, più 12 livelli tecnici (serigrafia, maschera del solder, adesivo dei componenti, pasta di saldatura, disegni e commenti...) e manipola in tempo reale le linee di connessione (ratsnest) delle piste mancanti.
L'apparenza degli elementi del PCB (piste, pad/piazzole, testi, disegni...) può essere personalizzata:

In pieno o solo contorno.

Con o senza la linea di distanza di guardia (clearance).

Tramite l'occultazione di di alcuni elementi come livelli di rame, livelli tecnici, zone di rame riempite, moduli, il che è utile nei circuiti con molti strati e ad alta densità.

Per i circuiti complessi, la visualizzazione dei livelli, delle zone (di rame), dei componenti, può essere inibita in modo selettivo per una migliore leggibilità dello schermo.

I moduli possono essere ruotati a qualsiasi angolo, con una risoluzione di un decimo di grado (0,1°).

Le piazzole possono essere rotonde, rettangolari, ovali o trapezoidali (quest'ultima forma è necessaria per i circuiti a frequenza elevata). In aggiunta diversi tipi basilari di pad possono essere raggruppati.

Sia la dimensione di ogni piazzola, sia il livello (faccia) sul quale essa appare, possono essere regolati. Le forature possono essere discostate (offset).

PCBNEW può generare automaticamente una zona di rame (per esempio, piano di massa) con formazione automatica delle interruzioni termiche intorno alle piazzole interessate.

Dalla barra degli strumenti di PCBNEW si accede all'Editor dei moduli. L'editor permette la creazione e la modifica di un modulo letto dal PCB o da una libreria, e il salvataggio indifferentemente su uno o l'altra. Un modulo modificato nel C.S. (circuito stampato) può successivamente essere salvato in una libreria. In aggiunta, tutti i moduli di un PCB possono essere scritti in una libreria creando un Archivio di footprint (moduli).

PCBNEW genera in modo molto semplice tutti i documenti necessari:

File per fotoplotter in formato GERBER

File di foratura in formato EXCELLON e fogli (sinottici) di foratura

File per pellicole e forature in formato HPGL

File per pellicole e forature in formato POSTSCRIPT

Stampa in locale.

Note

PCBNEW richiede un mouse con 3 pulsanti (il terzo pulsante non è strettamente necessario, ma molto utile per parecchi comandi).

Va notato infine che il programma per schemi EESchema e l'utilità CVPCB sono entrambi necessari per creare le netlist.

PCBNEW: Presentazione

Pag. 1 - 2

Keith Cockburn

2005-06-13T12:16:17

Keith Cockburn