Capítulo 1:

1 - Apresentação

1.1 - Descrição

1.2 - Características técnicas principais

Apresentação

Descrição

EESchema é um potente programa de esquemas de circuitos eletrônicos disponível para os sistemas operacionais:

LINUX

Windows XP/NT

Seja qual for o sistema utilizado, os arquivos gerados são totalmente compatíveis entre um sistema e o outro.

EESchema é uma aplicação integrada visto que todas as funções de desenho, de controle, de traçados, de gerenciamento de bibliotecas e de acesso ao programa de circuitos impressos e são executadas a partir do EESchema sem sair da aplicação.

Permite realizar desenhos sob uma forma hieráquica para gerenciar esquemas multi-folhas.

EEschema é um programa destinado a trabalhar associado a outro programa de criação de circuitos impressos, PCBNEW, visto que proporcionará o arquivo Netlist que descreve o esquema da placa de circuito impresso a ser criada.

EESchema integra também um editor de componentes que permite criar e editar componentes, sua visualização e a manipulação das bibliotecas de componentes (importar, exportar, adicionar e apagar componentes nas bibliotecas).

EESchema integra ainda todas as funções adicionais (sem dúvida, indispensáveis) de uma aplicação de esquemáticos eletrônicos moderna:

Controle de regras elétricas (D.R.C.) para detecção automática de conexões incorretas, entradas de componentes sem ligações...

Geração de arquivos de traçados no formato POSTSCRIPT, HPGL ou SVG.

Geração de arquivos de traçados na impressora local.

Geração da lista de material.

Geração do arquivo Netlist para a aplicação de circuitos impressos ou para um simulador.

Características técnicas principais

Esta aplicação funciona no modo 32 bits, sua capacidade de tratamento de circuitos só está limitada pela capacidade de memória disponível.

Não há, portanto, limitação real no número de componentes, de pinos por componente, de conexões, de folhas...

EESchema trabalha com esquemas de uma ou várias folhas.

No caso de esquemas multi-folhas, a representação se denomina hierárquica e o acesso a cada folha é imediato.

O tamanho máximo dos desenhos é ajustável a qualquer momento do formato A4 ao A0 e do formato A ao E.

EESchema: Apresentação

Apresentação	Pág. 1

IUT

1996-01-27T13:47:00

jean-pierre Charras