Capítulo 1:

1 - Apresentação

1.1 - Descrição

1.2 - Características Principais de Design

1.3 - Considerações

Apresentação

Descrição

PCBNEW é um poderoso programa para placas de circuito impresso, disponível para os sistemas operacionais LINUX e WINDOWS.

Este aplicativo é usado em associação com o programa de captura de esquemático EESCHEMA, que provê o arquivo Netlist - o qual descreve as conexões elétricas do PCB a ser desenvolvido.

Um segundo programa , CVPCB, é usado para associar cada componente no Netlist produzido por Eesquema para um módulo que é usado em PCBNEW. Isto pode ser feito interativamente ou automaticamente utilizando arquivos de equivalências.

PCBNEW gerencia bibliotecas de módulos. Cada módulo é o desenho físico do componente incluindo seu footprint – o layout das ilhas que fornecem as conexões para o componente. Os módulos necessários são carregados automaticamente durante a leitura do Netlist produzido por CVPCB.

PCBNEW integra, automaticamente e imediatamente, qualquer modificação no circuito, removendo qualquer trilha errônea, adição de novos componentes, ou modificando qualquer valor (e em certas condições qualquer referência) dos velhos ou novos módulos, de acordo com as conexões presentes no esquema.

PCBNEWprovê a apresentação das ligações necessárias, uma linha aérea conectando as ilhas dos módulos que são conectadas no esquemático. Essas conexões movem dinamicamente quando as trilhas e módulos são movidos.

PCBNEW tem um Design Rules Check (DRC - checagem das regras de design) ativo que automaticamente indica qualquer erro no layout das trilhas em tempo real.

PCBNEW pode gerar um plano de cobre automaticamente, com ou sem isolamento térmico nas ilhas .

PCBNEW tem um simples mas efetivo autorouter para auxiliar na produção do circuito.

PCBNEW fornece opções especificamente para a produção de circuitos de ulta alta freqüência (como ilhas trapezoidais e formas complexas, layout automático de bobinas estampadas no circuito impresso…).

PCBNEW apresenta os elementos (trilhas, ilhas, textos, desenhos…) com o tamanho atual e de acordo com as preferências personalizadas do usuário:

mostrar desenhos cheios ou só contorno

mostrar área de isolação de trilhas/ilhas…

Características Principais de Design

PCBNEW tem uma resolução interna de 1/10000 polegadas.

PCBNEW trabalha com 16 camadas de cobre, mais 12 camadas técnicas (silk screen, máscara de solda, adesivos de componentes, pasta de solda, desenhos e comentários…) e gerencia em tempo real as linhas áeras de ligações (rats nest) das trilhas que faltam ser desenhadas.
A apresentação dos elementos da PCB (trilhas, ilhas, textos, desenhos…) podem ser customizados:

cheio ou contorno.

com ou sem área de isolação da trilha

ocultar certos elementos (camadas de cobre, camadas técnicas, zonas de cobre , módulos...), o que é útil para circuitos multi-camadas de alta densidade

Para circuitos complexos, a apresentação de camadas, zonas, componentes pode ser removida de um meio seletivo para uma melhor visibilidade na tela.

Módulos podem ser rotacionados em qualquer ângulo , com passos de 0,1 graus.

Ilhas podem ser redondas, retangulares, ovais ou trapezoidais (esta última é necessário para produção de circuitos de ultra alta freqüência). Em adição, diversas ilhas básicas podem ser agrupadas.

Ambas dimensões de cada ilha, e a camada onde ela aparece, podem ser ajustadas.

O diâmetro dos furos podem ser ajustados.

PCBNEWpode gerar automaticamento um plano de cobre (plano de terra), com a geração automática da isolação térmica ao redor das ilhas envolvidas.

O Editor de Módulos pode ser acessado a partir da barra de ferramentas do PCBNEW. O Editor permite a criação ou modificação de um módulo a partir da PCB ou uma biblioteca e até salvar como outro módulo novo. Um módulo salvo para a PCB pode subsequentemente ser salvo em uma biblioteca. Em adição, todos os módulos na PCB pode ser salvos em uma biblioteca pela criação de um arquivo footprint.

PCBNEW gera de um modo extremamente simples todos os documentos necessários:

Arquivos para Photoplotters no formato GERBER

Arquivos para furação no formato EXCELLON e planos de furação.

Arquivos para traçados e furação no formato HPLG

Arquivos para traçados e furação no formato POSTSCRIPT

Impressão local.

Considerações

PCBNEW requer um mouse de 3 botões (o 3o botão não é estritamente necessário, mas extremamente útil para muitos comandos).

Finalmente, como pode ser visto, a ferramenta de diagramação de esquemas Eeschema e CVPCB são necessárias para criar as netlists necessárias.

PCBNEW: Apresentação.

Page 1 - 2

Keith Cockburn

2005-06-13T12:16:17

Keith Cockburn