Conteúdo:

7 - O controle E.R.C.

7.1 - Função.

7.2 - Utilização.

7.3 - Configuração

7.4 - Geração do arquivo de diagnóstico.

O controle E.R.C.

Função.

A função "Electrical Rules Check" permite o controle automático das regras elétricas do esquema criado.

Esta função assinala qualquer anomalia em um esquema, como pinos não conectados, símbolos hieráquicos não conectados, saídas em curto-circuito...

Naturalmente, um controle automático não é infalível e certos erros detectados não obrigatóriamente serão erros, e o programa que permite detectar os erros de conceito ainda não foi escrito.

Não obstante, tal controle é muito útil porque permite encontrar muitos esquecimentos e pequenos erros.

De certo, todos os erros detectados devem ser corrigidos, ou verificados e aceitos como normais.

A qualidade da detecção também está ligada ao cuidado que se haja tido quando foram criados os componentes na biblioteca, com a declaração das propiedades elétricas dos pins.

As anomalias detectadas podem ser definidas como "erros" ou "avisos".

Utilização.

O controle E.R.C. é ativado com o ícone .

Se forem detectados erros, serão colocados marcadores sobre os elementos envolvidos (pinos ou etiquetas).

Clique sobre os marcadores, com o botão esquerdo do mouse, para obter o diagnóstico correspondente.

Também está disponível neste menu o comando de apagar os marcadores.

Um exemplo de controle:

Podemos ter 4 erros:

- Duas saídas unidas (obs: neste caso há apenas um erro).

- Duas entradas "ao ar".

- Um erro em um pino invisível de alimentação (não foi colocada uma entrada de alimentação para conduzí-la).

Nota1:

Ao clicar em um marcador, é mostrado o diagnóstico.

Nota2:

É comum ter erro (tipo aviso) nas alimentações, quando tudo parece normal (ver o exemplo seguinte).

Isto é devido a que na maioria dos esquemas, as alimentações são fornecidas através de conectores, e não através de fontes de alimentação (como uma saída de regulador que deve ser de tipo elétrico Power out).

O controle ERC geralmente não detecta portanto pinos de tipo Power out para conduzir estas linhas e as assinala logicamente como não conduzidas.

É aconselhável portanto colocar sobre estas alimentações um símbolo de alimentação "PWR_FLAG" (que simboliza assim uma entrada de alimentação).

Pode ser visto que o erro anterior desapareceu.

Configuração

O quadro Opções permite configurar a função E.R.C. Para adaptar a geração de erros a cada caso particular:

A seguir é mostrado o menu (matriz de seleção):

Para cada caso de conexão na matriz de definição de erros, se pode definir uma conexão como "normal" (quadro vazio), "aviso"(warning) ou "Erro", clicando uma ou várias vezes no botão correspondente ao caso particular de conexão.

Geração do arquivo de diagnóstico.

Também é possível gerar um arquivo com a lista dos erros ativando a opção Escrever relatório de Erc.

O arquivo gerado tem como extensão padrão .erc.

Exemplo:

Controle ERC (14/7/2005-04:25:47)

***** página 1 (Raiz)

ERC: Atenção: Pino output conectado ao Pino 3state (ligação 138) (X= 8,000 polegadas, Y= 2,250 polegadas

ERC: Atenção: Pino output conectado ao Pino 3state (ligação 137) (X= 8,000 polegadas, Y= 2,350 polegadas

ERC: Atenção: Pino output conectado ao Pino 3state (ligação 136) (X= 8,000 polegadas, Y= 2,450 polegadas

ERC: Atenção: Pino output conectado ao Pino 3state (ligação 135) (X= 8,000 polegadas, Y= 2,550 polegadas

ERC: Atenção: Pino output conectado ao Pino 3state (ligação 134) (X= 8,000 polegadas, Y= 2,650 polegadas

ERC: Atenção: Pino 3state conectado ao Pino output (ligação 133) (X= 8,000 polegadas, Y= 6,400 polegadas

ERC: Atenção: Pino 3state conectado ao Pino output (ligação 132) (X= 8,000 polegadas, Y= 6,500 polegadas

ERC: Atenção: Pino 3state conectado ao Pino output (ligação 131) (X= 8,000 polegadas, Y= 6,600 polegadas

ERC: Atenção Pino power_in não controlado (Net 123) (X= 3,750 polegadas, Y= 4,350 polegadas

ERC: Erro: Pino power_out conectado ao Pino power_out (ligação 2) (X= 15,300 polegadas, Y= 3,650 polegadas

>> Erros ERC: 10

Eeschema Ferramenta E.R.C.

Ferramenta E.R.C.	Pág 4

EESchema

EESchema : Post Process : E.R.C.	Page 4

LTIRF

1997-01-04T14:22:00

jean-pierre Charras