Capítulo 3:

3 - Menu principal

3.1 - Menu Arquivos

3.2 - Menu Preferências

3.2.1 - Menu Preferências/Bibliotecas e Diretórios

3.2.2 - Menu Preferências / Cores

3.2.3 - Menu Preferências /Opções

3.3 - Menu Ajuda

Menu principal

Menu Arquivos

Carregar Esquemático	Carregar um esquemático e sua hieraquia
Salvar Esquemático do projeto	Salvar o esquema atual e toda a sua hieraquia.
Salvar página atual	Salvar a página de esquemático atual.
Salvar página atual como ...	Salvar a página de esquemático atual com um novo nome.
Imprimir	Acessar o menu de impressão de esquemas (ver cap. "Plotagem e Impressão").
Plotar	Acessar o menu de traçado (formatos Postscript, HPGL o SVG) (ver cap. "Plotagem e Impressão").
Sair	Sair do EESchema (não assegura que os dados serão salvos porém pedirá confirmação de saída se houver alterações sem salva tanto nos esquemas como nas bibliotecas).

Menu Preferências

Bibliotecas e Diretórios	Selecionar bibliotecas, seu diretório por default e extensões dos arquivos.
Cores	Acessar o menu de seleção de cores.
Opções (Options)	Selecionar opções de visualização (unidades, grade...)
Seleção de Fonte	Permite selecionar as fontes para os caracteres de dialogos etc.
Idioma	Permite selecionar o idoma desejado para a interface
Salvar Configurações do EESchema	Salvar o arquivo de configuração.
Ler Configurações	Carrega um arquivo de configuração préviamente salvo.

Menu Preferências/Bibliotecas e Diretórios

A configuração de EESchema é essencialmente:

A definição do diretório (path) das bibliotecas de componentes.

A lista das bibliotecas de componentes.

O formato das netlists geradas.

Os parâmetros desta configuração são guardados no arquivo <nome do projeto>.pro

Pode-se ter diferentes arquivos de configuração em diferentes diretórios de trabalho.

EESchema busca e utiliza em ordem de prioridade decrescente:

O arquivo de configuração no diretório atual.

O arquivo de configuração kicad.pro no diretório kicad/template/. Este arquivo pode ser portanto a configuração default.

Os valores default se não for encontrado nenhum arquivo. Será necessário ao menos definir a lista das bibliotecas a serem carregadas e salvar a configuração.

Menu Preferências / Cores

Seleção das cores de visualização de vários elementos de desenho e o fundo da tela (branco ou preto somente).

Menu Preferências /Opções

Mostrar Grade:

Se ativo, mostra a grade na área de trabalho.

Tamanho da grade:

O usual é trabalhar com a grade normal (0,050 polegadas ou 1,27 mm). As grades mais finas são úteis para construir componentes de bibliotecas.

Mostrar pinos:

Mostar todos ativo: mostra os pinos normalmente invisíveis (permite visualizar os pinos de alimentação).

Unidades:

Seleção da unidade de visualização das coordenadas do cursor (polegadas ou milímetros).

Orientação de cabo - barramento:

Horiz/Vertical ativo: só é possível desenhar traços horizontais ou verticais.

Qualquer ativo: é possível desenhar traços com qualquer inclinação.

Parametros auto incrementar:

Delta StepX:

Valor do deslocamento segundo o eixo X quando se duplica um elemento (usualmente 0)

Delta StepY:

Valor do deslocamento segundo o eixo Y quando se duplica um elemento (usualmente 0,100 polegadas ou 2,54 mm)

Delta Label:

Valor do incremento de texto para a duplicação de textos terminados por um número, tais como elementos de um Bus (valor usual 1 ou -1)

Menu Ajuda

Acesso a ajuda online (este documento) e as referências da versão atual do EESchema.

EESchema Menu Principal

3 Menu principal	Pág. 3

LTIRF

1996-09-02T17:35:00

Renie Marquet