Capítulo 8:

8 - Roteando PCBs

8.1 - Escolhendo parâmetros de roteamento e roteando uma PCB

8.2 - Dimensões típicas para diferentes classes de PCB

8.2.1 - Largura de Trilha

8.2.2 - Isolamento

8.3 - Algumas combinações típicas

8.3.1 - 'Rústica'

8.3.2 - 'Standard' (padrão)

8.4 - Roteamento Manual

8.5 – Criando zonas de cobre

8.5.1 – Seleção da Net:

8.5.2 – Criando uma zona:

8.5.2.1 – Criando limites da a zona:

8.5.2.2 – Preenchendo a zona:

8.5.3 – Opções de preenchimento:

8.5.3.1 – Grade de trabalho para preenchimento.

8.5.3.2 - Isolamento

8.5.3.3 – Opções de Ilhas

Roteando PCBs

Escolhendo parâmetros de roteamento e roteando uma PCB

A escolha é feita através do menu: Dimensões ->Trilhas e Vias.

As dimensões são dadas em polegadas ou milímetros, dependendo da unidade ativa.

Lembre: 2.54 cm = 1 polegada (ou " ) = 1000 mils = 10000 décimos de mils.

Dimensões típicas para diferentes classes de PCB

Largura de Trilha

Use a maior largura possível em conformidade com os valores mínimos apresentados aqui:

Unidades	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5
mm	0,8	0,5	0,4	0,25	0,15
1/10mils	310	200	160	100	60

Isolamento

Unidade	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5
mm	0,70	0,5	0,35	0,23	0,20
1/10mils	270	200	140	90	80

Usualmente, o isolamento mínimo é muito similar a largura mínima das trilhas.

Algumas combinações típicas

'Rústica'

Isolamento: 0.35mm (0.0138 polegadas).

Largura de Trilhas: 0.8mm (0.0315 polegadas).

Diâmetro de Ilhas para Cis e : 1.91mm (0.0750 polegadas ).

Diâmetro de Ilhas para componentes discretos: 2.54mm (0.1 polegadas).

Largura de Trilhas de terra: 2.54mm (0.1 polegadas).

'Standard' (padrão)

Isolamento: 0.35mm (0.0138 polegadas).

Largura de Trilhas: 0.5mm (0.0127 polegadas).

Diâmetro de Ilhas para CIs: Feitas alongadas para permitir passagem de trilhas entre as ilhas dos CIs e ainda oferecer superfície suficiente para fixação (1.27 x 2.54 mm -->0.05x 0.1 polegadas).

Vias : 1.27mm (0.0500 polegadas).

Roteamento Manual

O Roteamento Manual é recomendado, devido a este ser o único método que oferece controle total sobre as prioridades de roteamento. Por exemplo, é melhor iniciar o roteamento pelas trilhas de alimentação, fazendo-as largas e curtas mantendo as fontes digitais e analógicas bem separadas. A seguir as trilhas de sinais sensíveis devem ser roteadas. Além de outros problemas, o roteamento automático geralmente utiliza muitas vias. Por outro lado, o roteamento automático pode oferecer caminhos úteis relativos ao posicionamento dos módulos. Com a experiência, o usuário provavelmente achará que o roteamento automático é útil para rotear rapidamente trilhas "óbvias", mas as trilhas remanescentes serão melhor roteadas manualmente.

Criando zonas de cobre

Zonas de cobre devem ser criadas quando todo o roteamente estiver terminado.

Após a modificação do roteamento, as zonas precisam ser apagadas e recriadas.

Ilhas da net precisam estar previamente conectadas por trilhas normais. Não espere que as ilhas sejam conectadas pela zona.

Isto por que:

Todas as características da placa (ilhas, bordas da placa) precisam ser conhecidas.

D.R.C. Não testa zonas (por causa de problemas de tempo de computação).

Zonas de cobre (usualmente terra e planos de alimentação) são usualmente ligadas a uma net.

A ordem para criar uma zona de cobre deve ser:

Selecionar a net (destacar esta net), para ligar a zona a esta net.

Criar os limites da zona (se não, toda a placa será preenchida.)

Preencher a zona a partir de um ponto.

Uma zona é sempre criada de uma peça só, é necessário se assegurar que não reste blocos de cobre não conectado.

Seleção da Net:

Use a ferramental , e clique em uma ilha conectada a net, esta ficará em destaque.

Criando uma zona:

Criando os limites da zona:

Use a ferramenta .

Escolha a camada para a zona.

Desenhe os limites da zona na camada.

O limite da zona é um polígono, criado por um clique (botão esquerdo) para cada canto.

Um clique duplo termina o polígono.

O polígono será fechado automaticamente. Se o ponto de início e o ponto de término não estiverem na mesma coordenada, pcbnew irá adicionar um segmento a partir do ponto de término até o ponto de início.

Aqui, um limite de zona criado (polígono em linha fina):

Preenchendo a zona:

O preenchimento de zona é iniciado a partir do ponto de início (cursor do Mouse).

Na sequência, quando a borda da zona estiver terminada, coloque o cursor do mouse em um ponto de início para o preenchimento. Este ponto pode ser dentro ou fora do polígono e em um local livre.

Clique com o botão direito do mouse. Este menu será apresentado:

Pressionar o botão preencher.

Aqui está o resultado do preenchimento para um ponto inicila dentro do polígono:

Aqui está o resultado do preenchimento para um ponto inicial fora do polígono:

O polígono é uma fronteira para o preenchimento.

Nota:

É possível usar vários opolígonos para criar um limite complexo. Aqui está um exemplo:

Aqui está o resultado do preenchimento para um ponto inicial dentro do polígono maior e fora do polígono menor:

Opções de preenchimento:

As opções são::

A grade de trabalho para preenchimento.

O isolamento.

Como as ilhas serão desenhadas dentro da zona (ou conectadas a zona).

Grade de trabalho para preenchimento.

Quanto menos a grade, melhor é o preenchimento.

Por outro lado, o preenchimento é feito com segmentos de trilhas horizontais e vereticais, se a grade é pequena, o arquivo da placa pode ser bem grande (diversos Megas.).

Uma grade de 0.01 polegadas tem um bom resultado.

Isolamento

Uma boa escolha é um isolamento um pouco maior que a grade de roteamento.

Opções de ilhas

As ilhas de uma ligação podem ser incluídas ou excluídas da zona, ou conectadas por alívio térmico.

Se incluídas, a soldagem e dessoldagem podem ser bem difícil.

Se excluídas, a conexão a zona não é muito boa.

Um alíveio térmico tem um bom resultado.

Aqui estão os resultados para as 3 opções:

	Ilhas Incluídas
	Ilhas Excluídas
	Alívio Térmico. As Ilhas estão conectadas por 4 segmentos de trilha. A largura dos segmentos é a mesma que a largura de trilhas corrente (atual).

PCBNEW: Roteando PCBs

Pág. 8 - 8

IUT

1996-01-27T12:47:00