Contenido:

6 - Crear / Corregir una placa

6.1 - Crear una placa

6.1.1 - Diseño del contorno de una placa

6.1.2 - Lectura de la netlist resultante del esquema

6.2 - Corregir una placa

6.2.1 - Método a seguir:

6.2.2 - Borrado de pistas erróneas:

6.2.3 - Componentes suprimidos:

6.2.4 - Módulos modificados:

6.2.5 - Opciones avanzadas; selección mediante Marca Temporal:

Crear / Corregir una placa

Crear una placa

Diseño del contorno de una placa

En general, es bueno definir en primer lugar el contorno de la placa que se va a realizar.

El contorno se construye dibujando una serie de segmentos (seleccionar la capa Contorno PCB como capa activa y, con la herramienta Segmentos (Añadir línea o pológono gráfico) , hacer click al principio de cada tramo del contorno y doble click para acabar el dibujo de la serie de segmentos en curso).

Por regla general, una placa debe tener dimensiones muy precisas.

También se puede (debe) ayudar de la visualización de las coordenadas del cursor cuando este se desplace.

Se recuerda que las coordenadas relativas se pueden inicializar a cero en cualquier instante mediante la barra espaciadora, y que el cambio de unidades (pulgadas o milímetros) se puede modificar en cualquier instante mediante la tecla «Alt U».

Las coordenadas relativas permiten trazar muy fácilmente los contornos a las cotas precisas.

Se puede colocar un contorno circular (o un arco) de las dimensiones deseadas.

Para ello:

Seleccionar la herramienta Círculo .

Hacer click para fijar el centro del círculo.

Ajustar el radio desplazando el ratón.

Hacer click para terminar.

Nota: El grosor del trazo se puede ajustar mediante el menú Dimensiones, (Dimensiones aconsejadas = 150 en 1/10 mils), o mediante Opciones , pero sólo es visible si se elige la visualización del contorno en modo distinto a línea .

Se obtiene un resultado como el siguiente:

Lectura de la netlist resultante del esquema

Activar el icono , se muestra la ventana de diálogo Netlist:

Si el nombre de la netlist mostrada no es correcto, seleccionar la netlist deseada. (Seleccionar el fichero netlist deseado en la lista de ficheros que aparece en la ventana de ficheros disponibles).

Leer la netlist.

Los módulos aparecen colocados unos sobre otros y pueden ser desplazados automáticamente.

Si no se ha cargado y colocado ningún módulo, la totalidad de los módulos se coloca en el mismo lugar y los módulos no son fácilmente reconocibles.

Se puede entonces hacer una distribución automática (comando Mover y colocar globales)

Ver siguiente sección para más detalles.

En esta figura se ve una distribución automática, a partir del ejemplo anterior:

Nota importante :

Si la modificación requiere elegir un nuevo módulo por uno ya existente en el circuito impreso (por ejemplo, el cambio de una resistencia de 1/8 W a 1/2W), hecho con CVPCB, habrá que borrar el módulo antiguo antes de la lectura de la netlist, para que PCBNEW recargue el nuevo módulo.

Sin embargo, si se debe cambiar un módulo existente por otro (por ejemplo, reemplazar una resistencia pequeña por otra mayor) se puede hacer más eficazmente mediante el cuadro de diálogo de edición del módulo concernido.

Corregir una placa

Es muy frecuente tener que corregir un diseño después de haber corregido el esquema correspondiente.

Método a seguir:

Crear una nueva netlist correspondiente al nuevo esquema.

Si se han añadido componentes, asociarles su módulo correspondiente mediante cvpcb.

Leer la nueva netlist con pcbnew.

Borrado de pistas erróneas:

Pcbnew puede borrrar automáticamente las pistas ahora erróneas debido a los cambios.

Hay que activar la opción Borrar de la ventana de diálogo netlist ():

Pero a menudo es mejor proceder manualmente (la función DRC permite reparar las pistas erróneas)

Componentes suprimidos:

Pcbnew no suprime los módulos de los componentes suprimidos en el esquema.

Habrá que borrarlos manualmente.

Esto es así porque generalmente hay módulos añadidos (agujeros de fijación, por ejemplo) que no figuran en el esquema.

Módulos modificados:

Si se modifica en la netlist (mediante Cvpcb) un módulo que ya estaba colocado en el circuito, dicho módulo no es modificado por Pcbnew salvo si se activa la opción Cambiar módulo / Cambiar:

Para cambiar un módulo (por ejemplo, una resistencia pequeña por una más grande), se puede hacer editando el módulo directamente.

Opciones avanzadas; selección mediante Marca Temporal:

Ocurre que uno modifica la numeración de un esquema (es decir, las referencias tales que R5, U4...) sin modificarla realmente.

El circuito impreso en principio no se modifica (en cuanto a los textos de las referencias de los módulos. Sin embargo, los componentes y los módulos normalmente se identifican precisamente por su referencia.

En ese caso se puede utilizar la opción siguiente antes de leer la netlist.

eligiendo la opción Timestamp (Marca temporal).

En estas condiciones, pcbnew no identifica los módulos por las referencias sino por su marca temporal («time stamp») generada automáticamente por eeschema (son la fecha y la hora en que se ha posicionado el componente en el esquema).

Sin embargo, hay que ser muy prudente (¡guardar primero el archivo!)

En efecto, esta técnica tiene problemas en el caso de componentes múltiples como un 7400 que tiene 4 elementos y 1 solo encapsulado.

La Marca Temporal no está bien definida (puesto que hay 4).

Pero, en general, permite resolver el problema de la numeración.

Pcbnew

Crear/corregir una placa	Pág 6 - 3

Pcbnew, cap6: Crear/corregir una placa

IUT

1996-01-27T12:47:00