Rubriques

1 - Présentation

1.1 - Description

1.2 - Caractéristiques techniques principales

Présentation

Description

Eeschema est un puissant logiciel de schématique de circuits électroniques disponible sous les systèmes d'exploitation

LINUX

Windows XP/2000

Quel que soit le système utilisé, les fichiers générés sont totalement compatibles d'un système à l'autre.

Eeschema est un logiciel « intégré » car toutes les fonctions de dessin, de contrôle, de tracé, de gestion de librairies et d'accès au logiciel de circuit imprimé sont exécutées depuis Eeschema, sans sortir de celui-ci.

Il permet la réalisation de dessins sous forme hiérarchique, pour la gestion de schémas multi-feuilles.

Il est destiné à travailler associé à un logiciel de réalisation de circuits imprimés tel que PCBNEW, à qui il fournira le fichier Netliste décrivant le schéma de la carte de circuit imprimé à réaliser.

Eeschema intègre également un éditeur de composants qui permet la création et l'édition de ces composants, leur visualisation et la manipulation des librairies de composants( Import, export, ajout, effacement de composants dans les librairies).

Eeschema intègre aussi toutes les fonctions annexes (mais pourtant indispensables ) à un logiciel de schématique électronique moderne:

Contrôle des règles électriques (D.R.C.)pour la détection automatique des connexions incorrectes, des entrées « en l'air » de composants...

Génération des fichiers de tracé au format POSTSCRIPT ou HPGL

Génération des fichiers de tracé sur imprimante locale.

Génération de la liste du matériel.

Génération du fichier Netliste pour le logiciel de circuits imprimés, ou pour un simulateur.

Caractéristiques techniques principales

Ce logiciel fonctionnant en mode 32bits, sa capacité en traitement de circuits n'est limitée que par la capacité mémoire disponible.

Il n'y a pas donc de limitation réelle dans le nombre de composants, de pins par composants, de connexions, de feuilles...

Eeschema travaille sur des schémas simple feuille ou multi feuilles.

Dans le cas de schémas multi feuilles, la représentation est alors dite « en hiérarchie », et l'accès à chaque feuille est alors immédiat.

La taille maximum des dessins est ajustable à tout moment du format A4 à A0 et du format A à E .

Eeschema: Présentation

Présentation	Page 1 - 1

Eeschema,chap1 : Présentation

IUT

1996-01-27T13:47:00