Rubriques:

4 - Outils du Toolbar général

4.1 - Gestion de la feuille de tracé

4.2 - Outil de recherche

4.3 - Outil Netliste

4.4 - Outil Annotate

4.5 - Outil E.R.C

4.5.1 - Panneau principal

4.5.2 - Panneau Options

4.6 - Outil List

Outils du Toolbar général

Gestion de la feuille de tracé

Permet l'accès au menu:

On peut ainsi sélectionner les dimensions de la feuille de tracé et éditer le contenu du cartouche.

La date affichée dans le cartouche est automatiquement mise a jour.

Number of sheets et Sheet number sont automatiquement mis à jour par l'outil de numérotation (annotation) automatique.

Outil de recherche

Permet l'accès à cet outil.

On peut rechercher un composant, une valeur, un texte dans la feuille courante ou dans toute la hiérarchie.

Le curseur souris sera positionné sur l'élément trouvé, dans la sous feuille concernée.

Outil Netliste

Permet l'accès à cet outil, qui permet la génération du fichier netliste.

Ce fichier peut être relatif à toute la hiérarchie ( option usuelle ), ou seulement à la feuille courante( la netliste est alors partielle, mais cette option peut être utile pour certains logiciels).

Dans les schémas multifeuilles en hiérarchie, tout label local n'est connu que de la feuille à laquelle il appartient.

Ainsi le label TOTO de la feuille 3 est différent du label TOTO de la feuille 5 ( si l'on n'a pas introduit des connexion hiérarchiques pour les connecter volontairement).

Ceci est dû au fait le numéro de feuille (mis à jour par la commande annotate) est associé au label local. Dans l'exemple précédent, le premier label TOTO est en réalité TOTO_3, et le deuxième label TOTO est en réalité TOTO_5.

Cette association peut être inhibée si on le désire, mais attention alors à de possibles connexions non souhaitée.

Remarque 1 :

La longueur des labels n'est pas limitée par EESchema, mais les logiciels exploitant les netlistes générées peuvent être limités sur ce point.

Remarque 2 :

Eviter les espaces dans les labels, car ils apparaissent alors comme plusieurs mots. Ce n'est pas non plus une limitation de Eeschema, mais des formats de netlistes qui supposent pour la plupart qu'un label est un seul mot.

Option:

Format par défaut (Default Format):

Sélection du type de netliste générée (Pcbnew OrcadPcb2, CadStar, Spice) = Pcbnew.

On peut aussi générer une netliste aux formats

Orcad PCB2

CadStar

Spice, pour le simulateur Spice.

Outil Annotate

Permet l'accès à cet outil.

Cet outil permet la numérotation automatique des composants.

Pour les composants comportant plusieurs parts par boîtiers ( comme le boîtier 7400 qui contient 4 parts ), il y aura de plus répartition automatique des parts ( ainsi le boîtier 7400 noté U3 sera réparti en U3A, U3B, U3C et U3D ).

On peut annoter inconditionnellement tous les composants, ou seulement les nouveaux composants, c'est à dire ceux qui n'ont pas encore été annotés (ceux qui ont une référence qui finit par ? comme par exemple U?).

annotate:

project:

Toutes les feuilles sont renumérotées (Option usuelle).

Current sheet:

Seule la feuille courante est renumérotée(Option à n'utiliser que dans des cas spéciaux, par exemple pour évaluer le nombre de résistances dans la feuille courante..)

select items:

all componants:

Annotation inconditionnelle, tous les composants seront renumérotés (option à utiliser après copies de blocs par exemple, lorsque il y a des références dupliquées).

new componants only:

Annotation conditionnelle, seuls les nouveaux composants seront renumérotés (option usuelle).

Boutons:

Annotate:

Exécution de l'annotation.

Del Annotate:

suppression de toute annotation.

Outil E.R.C

Permet l'accès à cet outil.

Cet outil permet le contrôle électrique du schéma ( test type Electrical Rule Check).

Cette fonction est tout particulièrement utile pour déceler des connexions oubliées, et des incohérences

Eeschema place des marqueurs sur les pins ou les labels pouvant poser problème

Le diagnostic d'erreurs peut être déterminé en cliquant ( bouton gauche de la souris ) sur ces marqueurs.

Un fichier d'erreurs peut aussi être généré.

Panneau principal

Les erreurs sont totalisées dans la fenètre Erc Diags:

- Total général.

- Nombre d'erreurs type ERROR.

- Nombre d'erreurs type Warning.

Options	Accès au menu de paramétrage des types d'erreurs.
Write erc report	Si activé: un fichier de liste des erreurs sera généré à la fin du test ERC.
Test Erc	Exécution du test ERC.
Del Markers	Effacement des marqueurs E.R.C. L'exécution d'un nouveau test E.R.C efface toujours les anciens marqueurs.

Panneau Options

Ce paneau permet de régler la matrice des conflits et erreurs détectés.

A chaque type de connexion on peut choisir 1 parmi 3 options:

Pas d'erreur

Warning

Error

Chaque case de la matrice de gestion des conflits peut être modifiée en cliquant sur cette case.

Outil List

Ce menu permet la génération d'un fichier listing des composants et /ou des connexions hiérarchiques (labels globaux).

Les composants peuvent être listés classés par

Référence

Valeur

et les boîtiers a parts multiples peuvent être listés part à part

Les labels globaux peuvent être listés classés par

Classement alphabétique.

Feuille de hiérarchie.

Les différents classements peuvent être générés simultanément.

Les options sont:

Componants by Reference	Génération de la liste des composant triés par Référence.
Componant by Value	Génération de la liste des composant triés par Valeur.
Sub Componants	La liste générée montre des parts par boitier (ex U2A, U2B ...).
Hierarchie Pins by name	Génération de la liste des connexions hiérarchiques triées alphabétiquement.
Hierarchie Pins by Sheet	Génération de la liste des connexions hiérarchiques triées par numéro de feuilles.
Create List	Génération du fichier.

EESchema

5 Commandes	Page 4 - 5

LTIRF

1996-09-02T17:35:00