Conteúdo:

9 - Plotagem e Impressão

9.1 - Generalidades

9.2 - Plotagem (geração de arquivos de traçado HPGL)

9.2.1 - Comandos gerais

9.2.2 - Seleção das dimensões da folha de trabalho

9.2.3 - Ajustes de offsets do traçado

9.3 - Imprimir (geração dos arquivos de traçado Postscript)

9.4 - Imprimir (geração dos arquivos de traçado SVG)

9.5 - Imprimir

Plotagem e Impressão

Generalidades

Ambos comandos podem ser acessados através do menu principal:

É possível gerar arquivos de traçado nos formatos POSTSCRIPT, HPGL ou SVG.

A impressão direta para a impressora se encontra no menu Imprimir.

Plotagem (geração de arquivos de traçado HPGL)

Comandos gerais

Este comando permite gerar os arquivos de traçado no formato HPGL.

Este formato permite definir:

O número da pena

Seu diâmetro (em 0,001 polegadas).

A velocidade de traçado (em cm/s).

O tamanho da folha de papel .

Os offsets de traçado .

Janela de diálogo:

O botão Plotar TUDO permite traçar toda a hierarquia (gera um arquivo para cada esquema).

O botão Plotar ATUAL só gera o arquivo de traçado da folha atual.

Cada arquivo gerado terá o mesmo nome do arquivo de esquema correspondente e a extensão .plo.

Seleção das dimensões da folha de trabalho

A opção "Tamanho do papel" está normalmente selecionada. Neste caso são utilizadas as dimensões da folha de trabalho esquemática atual.

O traçado estará na escala 1.

Se for ativada uma das outras opções (A4 a A0, o A a E), a escala é automaticamente ajustada para preencher a página.

Ajustes de offsets do traçado

Para todas as dimensões padronizadas, é possível ajustar os "offsets" do traçado(deslocamento), para enquadrar da melhor maneira o desenho na folha.

Uma vêz que as mesas plotadoras (fotoplotter) tem a origem do desenho bem no centro da folha, ou bem no canto inferior esquerdo, é necessário poder introduzir offsets de ajustes para enquadrar o desenho como já foi dito.

De maneira geral:

- Para as fotoplotters com origem de coordenadas no centro da folha, os offsets devem ser negativos e ajustados a metade do tamanho da folha.

Para as fotoplotters com origem de coordenadas no canto inferior esquerdo da folha, os offsets devem ser próximos a 0.

Para ajustar um offset:

- Selecionar o formato da folha.

- Introduzir os dois valores OffsetX e OffsetY.

Validar o novo valor através do botão Aceitar Offset.

Imprimir (geração dos arquivos de traçado Postscript)

Este comando permite gerar os arquivos em formato Postscript. A seguir é apresentado a janela de diálogo:

Plotar TUDO permite traçar toda a hierarquia (gera um arquivo com extensão .ps para cada esquema).

Plotar ATUAL cria o arquivo de traçado só da folha atual.

Cada arquivo gerado recebe o mesmo nome que do arquivo de esquemático correspondente e a extensão .ps.

Imprimir (geração dos arquivos de traçado SVG)

Semelhante aos demais diálogos de impressão/plotagem para arquivos, gera arquivos no formato SVG.

Imprimir

Este comando similar ao anterior, permite visualizar e gerar os arquivos de traçado na impresora padrão no LINUX (em formato Postscript) e no Windows. A seguir a janela de diálogo:

A opção Imprimir página permite imprimir:

- toda a hierarquia (é impresso uma página para cada folha de esquema).

- só arquivo de traçado da folha atual.

A opção Impressão permite escolher imprimir colorido (similar a tela), ou em preto e branco.

Em preto e branco, qualquer cor diferente de branco é impressa em preto. Esta opção é geralmente necessária ao se utilizar impressora laser preto e branco, porque os elementos coloridos são convertidos para semi-tons de cinza pouco legíveis.

EESchema: Plotagem e Impressão

Plotagem e Impressão.	Pág 5

LTIRF

1997-01-04T14:28:00

jean-pierre Charras