Headings:

4 - Основное инструментальное меню

4.1 - Управление листами

4.2 - Средство поиска

4.3 - Средство создания Netlist (список соединений)

4.4 - Инструмент аннотаций

4.5 - E.R.C инструмент (проверка правильности электрических соединенй)

4.5.1 - Основная закладка/диалог

4.5.2 - Закладка опций/диалог

4.6 - BOM (Bill of Material) инструмент спецификации

Основное инструментальное меню

Управление листами

Доступ к установкам страницы:

Размер страницы и редактирование штампа.

Данные автоматически обновляются.

Общее количество листов и нумерация листов автоматически обновляются.

Средство поиска

Доступ к этому инструменту.

Вы можете искать компонент, значение или текстовую строку на текущем листе или во всей иерархии.

Курсор будет позиционирован на найденном элементе, в связанном суб-листе.

Средство создания Netlist (список соединений)

Доступ к инструменту netlist.

Этот файл netlist может обращаться ко всей иерархии листов (обычная опция), или только к текущему листу (в этом случае netlist частичный, но эта опция может быть полезна для некоторых программ).

В многостраничной иерархии любые локальные метки узнаются только внутри листа, которому они принадлежат.

Так метка TOTO листа 3 иная, чем метка TOTO листа 5 (если не было намерено сделано связи для их соединения).

Это происходит благодаря тому факту, что номер листа (обновленный командой annotate - аннотировать) ассоциировалась с локальной меткой. В предыдущем примере первая метка TOTO в действительности TOTO_3, а вторая метка TOTO оказывается TOTO_5.

Эта ассоциация может подавлена, если нужно, но необходимо осознавать возможность нежелательных соединений.

Примечание 1:

Длина метки не имеет ограничения по длине в EESchema, но программа, использующая сгенерированный netlists может иметь ограничения на этот счет.

Примечание 2:

Избегайте пробелов в метках, поскольку они впоследствии появляются, как отдельные слова. В Eeschema нет ограничений, но многие форматы netlist'а зачастую предполагают отсутствие пробелов в метках.

Опция:

Формат по умолчанию (Default Format) :

Установите для выбора Pcbnew в качестве формата по умолчанию.

Могут генерироваться другие форматы:

Orcad PCB2

CadStar

Spice для симулятора Spice.

Инструмент аннотаций

Доступ к средству аннотаций (примечаний).

Это средство выполняет автоматическое наращивание в обозначениях компонент.

Для много элементных компонент (как 7400 TTL, который состоит из 4 элементов) также добавляется много частичный суффикс (так 7400 TTL, обозначенное как U3, будет поделено на U3A, U3B, U3C и U3D).

Вы безусловно можете аннотировать все компоненты или только новые компоненты, то есть, те, что прежде не были аннотированы...

аннотировать (annotate):

проект:

Все листы переаннотируются (обычная опция).

Теущий лист (Current sheet):

Только текущий лист переаннотируется (эта опция используется только в специальных случаях, например для оценки количества резисторов на текущем листе).

выбор раздела (select items):

Все компоненты (All components):

Безусловная аннотация, все компоненты будут переаннотированы (эта опция используется после копирования блоков, например, когда есть продублированные ссылки).

только новые компоненты (new components only):

Условная аннотация, только новые компоненты будут переаннотированы (обычная опция).

Клавиши:

Annotate (аннотировать):

Выполняет аннотацию.

Del Annotate (удалить аннотацию):

Удаляет аннотацию компонента.

E.R.C инструмент (проверка правильности электрических соединенй)

Доступ к средству E.R.C.

Этот инструмент выполняет проверку разработки (известен, как Electrical Rules Check – Электрических Правил Проверка).

Эта функция чрезвычайно полезна как для выявления соединений, которые забыли сделать, так и несовместимостей.

Eeschema размещает маркеры на выводах или метках, что позволяет обозначить проблему.

Диагностика может быть дана щелчком левой клавиши мышки по маркеру.

Может генерироваться файл ошибок (errors file).

Основная закладка/диалог

Ошибки отображаемые на экране диалога Erc Diags:

- Количество ошибок и предупреждений.

- Количество ошибок (Errors).

- Количество предупреждений (Warnings).

Записать отчет (Write ERC report) : установить для генерации файла ERC отчета.

Клавиша проверки (ERC Test) : производит тест (Electrical Rules Check).

Удалить маркеры (Del Markers) : удаляет все ERC маркеры.

Выход (Exit) : выйти из окна диалога.

Закладка опций/диалог

Это окно диалога предустановок ERC позволяет вам создавать правила соединений между выводами; вы можете выбрать между 3 опциями для каждого случая :

Не обращать внимания на ошибки (No error)

Предупреждать (Warning)

Сообщать об ошибках (Error)

Каждый квадратик матрицы может быть модифицирован щелчком по нему.

BOM (Bill of Material) инструмент спецификации

Это меню позволяет генерировать файл со списком компонент и/или иерархических соединений (глобальные метки).

Компоненты могут быть рассортированы по :

Ссылкам (Reference).

Значению (Value).

а много элементные компоненты могут детализироваться.

Глобальные метки могут быть рассортированы по :

Алфавиту.

Суб-листам.

Различные способы сортировки могут быть использованы одновременно.

Опции:

Components by Reference	Bill of Material сортируется по ссылкам (Reference).
Component by Value	Bill of Material сортируется по значению (Value).
Sub components	BOM показывает каждый элемент много-элементных компонент (из U2A, U2B…).
Hierarchy Pins by name	Иерархические соединения сортируются по алфавиту.
Hierarchy Pins by Sheet	Иерархические соединения сортируются по номерам листов.

EESchema

Commands	Page

LTIRF

1996-09-02T17:35:00