Headings

2 - Основные команды.

2.1 - Доступ к командам

2.2 - Команды с помощью МЫШКИ

2.2.1 - Основные команды

2.2.2 - Операции с блоками

2.3 - « Горячие » клавиши

2.4 - Выбор размера сетки

2.5 - Выбор видового масштаба

2.6 - Отображение координат курсора

2.7 - Меню

2.8 - Верхнее инструментальное меню

2.9 - Иконки правого инструментального меню

2.10 - Иконки левой инструментальной панели

2.11 - Выпадающие меню и быстрое редактирование элементов

Основные команды.

Доступ к командам

Вы можете получить доступ к различным командам:

Щелкнув по меню (верхняя часть экрана).

Щелкнув по иконке в верхней части экрана (основные команды).

Щелкнув по иконке правой части экрана (специальные команды или инструменты “tools”).

Щелкнув по иконке левой части экрана (опции дисплея).

Щелкнув по клавишам мышки (важные дополнительные команды); как правило правой клавишей открывается контекстное меню, зависящее от элемента под курсором (видимый размер, сетка и редактирование элементов).

Функциональными ключами клавиатуры (F1, F2, F3, F4, Insert и space).
В частности:
Клавиша “Escape” позволяет остановить выполнение команды.
Клавиша ”Insert” позволяет дублировать последний созданный элемент.

Вот различные возможности для доступа к командам.

Команды с помощью МЫШКИ

Основные команды

Левая клавиша :

Одинарный щелчок: отображает характеристики компонента или текст под курсором.

Двойной щелчок: редактировать (если позволяет элемент) этот компонент или текст.

Правая клавиша :

Открывает выпадающее меню.

Операции с блоками

Вы можете перемещать, перетаскивать, копировать и удалять выбранные позиции во всех меню EESchema.

Выбираются они левой клавишей мышки. Команда выполняется при отпускании клавиши.

Удерживая одину из клавиш “Shift”, “Ctrl”, или две клавиши “Shift и Ctrl”, при выборе в результате вы копируете, перетаскиваете или удаляете выбранный раздел.

Команды суммарно:

Левая клавиша мышки	Переместить выбранное.
Shift + левая клавиша мышки	Копировать выбранное.
Ctrl + левая клавиша мышки	Перетащить выбранное.
Control + Shift + левая клавиша мышки	Удалить выбранное.

Команда выполняется при отпускании клавиши.

Во время перемещения выбранного :

Щелкните вновь для возврата элементов на место.

Щелкните правой клавишей для отмены перемещения.

Если запущена команда переместить блок, другая команда « bloc » может быть выбрана из выпадающего меню (мышка, правая клавиша):

« Горячие » клавиши

« Горячие » клавиши не являются зависимыми от ситуации.

DEL : Удалить (любой элемент).

R: Поворот (компонент или название).

X: Отразить по X (компонент).

Y: Отразить по Y (компонент).

N : Нулевая ориентация, без отражения (компонент).

M: Начать перемещение компонента.

Выбор размера сетки

Курсор перемещается по сетке, которая может быть отображена или нет (эта сетка всегда отображается в меню управления библиотекой).

Вы можете изменить размер сетки через выпадающее меню или меню Preferences/Options.

По умолчанию размер сетки 50 mil (0.050 ") или 1,27 милиметра.

Кому-то может понравится работать со средней (20 mil) или мелкой сеткой(10 mil).

Не рекомендуется для обычной работы.

Эти средняя или мелкая сетка специально предназначены для разрабоки или поддержки компонент с большим числом выводов (несколько сотен).

Выбор видового масштаба

Для изменения видового масштаба (ZOOM):

Щелкните правой клавишей мышки, чтобы открылось выпадающее меню и выберите приглянувшийся масштаб.

Или используйте функциональные клавиши:

F1: Zoom in (Увеличить).

F2: Zoom out (Уменьшить).

F3: Redraw (Перерисовать).

F4: Center around the cursor (Центрировать возле курсора)
Или просто щелкните средней клавишей мышки (без перемещения мышки)

Window Zoom: Перетаскивание мышкой со средней клавишей.

Mouse weel: Zoom in / Zoom out (колесико)

Отображение координат курсора

Отображение пространства производится в дюймах (inch или “) или миллиметрах.

Однако Eeschema всегда внутренне работает с 1/1000 дюйма.

Следующая информация отображается внизу в правой части окна:

Zoom-фактор.

Абсолютная позиция курсора.

Относительная позиция курсора.

Относительные координаты (x, y) могут быть сброшены пробелом.

Появляющиеся координаты будут относиться к этой точке.

Меню

Это меню позволяет открыть и сохранить схему, конфигурацию программы, и также содержит файл подсказки.

Верхнее инструментальное меню

Это меню дает доступ к основным функциям EESchema.

	Создать новую схему.
	Открыть схему.
	Сохранить полную схему (со всей иерархией).
	Выбор размера листа и редактирование штампа.
	Вызов редактора компонент Libedit (Проверка и редактирование библиотеки компонент).
	Отобразить библиотеки (Viewlib).
	Вызов « навигатора », чтобы отобразить древовидную структуру иерархии диаграмм (если она содержит добавочные листы) и немедленный выбор любого листа иерархии.
	Удалить выбранный элемент во время перемещения блока (move block).
	Копировать выбранный элемент в буфер обмена во время перемещения блока (move block).
	Копировать последний выбранный элемент или блок с текущего листа.
	Отменить последнее удаление (до 10 уровней).
	Открыть меню печати.
	Вызвать CVPCB.
	Вызвать PCBNEW.
	Zoom in и out (увеличение и уменьшение) вокруг центра экрана.
	Перерисовать экран с оптимальным Zoom (масштабом обзора).
	Вызвать меню локализации компонент и текстов.
	Создать netlist (список соединений Pcbnew или Spice формата).
	Примечания к компонентам.
	ERC (Electrical Rules Check) : автоматическая проверка электрических соединений.
	Генерация BOM (Bill of materials – перечень материалов, спецификация) и/или иерархических названий (меток).

Иконки правого инструментального меню

	Это инструментальное меню дает доступ к инструментам (tools): - Размещение компонент, соединения и шины, пересечения, названия, тексты… - Навигация по иерерхии листов. - Создание иерархической структуры листов и символов соединения. - Удаление компонент.

Детальное использование этих инструментов описано в разделе “ Создание диаграмм/Редактирование - Diagram Creation/Editing”.

Перечень использования дан ниже.

	Остановить порядок или действующий инструмент.
	Навигация по иерархии: this tool makes it possible to open the subsheet of the displayed schematic (click in the symbol of this subsheet), or to go back up in the hierarchy (click in a free area of the subsheet)
	Вызвать меню размещения компонент.
	Меню размещения "Powers" (компоненты питания).
	Размещение соединений.
	Размещение шин.
	Подсоединение к шине. Эти элементы играют только декоративную роль, не осуществляя соединения; таким образом, они не могут использоваться для соединения проводников.
	Соединение шины с шиной. Они могут соединить только две шины между собой.
	Символ “No connection – нет соединения”. Это для размещения на выводах компонент, которые не должны быть присоединены. Это полезно в функции ERC при проверке, умышленно ли выводы оставлены свободными или были пропущены.
	Размещение локальной метки. Два проводника могут иметь идентичные метки на том же самом листе. Для соединения между разными листами, вы должны использовать глобальные символы.
	Размещение глобальных меток. Это дает возможность осуществить связь между листами и основным листом, который имеет символ структуры.
	Размещение пересечения. Для соединения двух пересекающихся проводников или проводника и вывода, когда это может быть не однозначно. (то есть, если конец проводника или вывод не соединен с одним из концов другого проводника).
	Расположение символа иерархии листов (масштабируемый прямоугольник). Вы должны обозначить имя файла для сохранения данных этого « суб-листа » (“subsheet”).
	Импорт глобальной метки с суб-листа, с целью создать соединение с символом суб-листа. Глобальные метки предполагаются уже размещенными на этом суб-листе. Для этого иерархического символа созданные точки соединения эквивалентны традиционным выводам компонент, и должны быть соединены.
	Создание глобальной метки на суб-листе для создания точек соединения. Эта функция проще предыдущей, поскольку не требует уже определенных глобальных символов.
	Линии для обрамления… Только декоративные и не выполняют соединений.
	Размещение текста примечаний. Только декоративных.
	Удалит выбранный элемент. Если несколько наложенных элементов выбраны, приоритет одается наименьшему (в убывающей последовательности: пересечение, НетСодинения (NoConnect), соединение, шина, текст, компонент). Это также касается иерархии листов. Заметьте: функция “Undelete” (отменить) основной инструментальной панели позволяет вам отменить последние удаления.

Иконки левой инструментальной панели

	Эта панель управляет опциями отображения: Сетка. Размеры. Курсор. « Невидимые » (“Invisible”) выводы. И меняет направление соединений и шин.

Выпадающие меню и быстрое редактирование элементов

Щелчок правой клавишей мышки открывает выпадающее меню, чье содержание зависит от выбранного элемента (если есть хотя бы один).

Вы имеете немедленный доступ к:

Zoom-фактору.

Регулированию сетки.

И согласно ситуации редактированию обычно модифицируемых параметров.

	Выпадающее меню без выбранного элемента.
	Редактирование метки.
	Редактирование компонента.

EESchema: General commands

Presentation	Page

IUT

1996-01-27T13:47:00