Capítulo 2

2 - Comandos gerais

2.1 - Acesso aos comandos

2.2 - Comandos do Mouse

2.2.1 - Comandos básicos

2.2.2 - Operações com blocos

2.3 - Seleção do passo da grade

2.4 - Ajuste do ZOOM

2.5 - Ajuste das coordenadas do cursor

2.6 - Operações com blocos

2.7 - Barra de Menus

2.8 - Comandos mediante ícones da barra de ferramentas superior

2.9 - Comandos mediante ícones da barra de ferramentas direita

2.10 - Comandos mediante ícones da barra de ferramentas esquerda

2.11 - Menu pop-up e edições rápidas de elementos

Comandos gerais

Acesso aos comandos

É possível acessar aos diferentes comandos por:

Clicar na barra de menus (parte superior da tela).

Clicar nos ícones da parte superior da tela (comandos gerais)

Clicar nos ícones da direita da tela (comandos particulares ou ferramentas)

Clicar nos ícones da esquerda da tela (Opções de visualização)

Clicar nos botões do mouse (comandos complementares importantes).
Observação:
O botão direito ativa um menu « Pop Up » cujo conteúdo depende do elemento sob o cursor (zoom, grade e edição de elementos)

Teclas de funções do teclado (F1, F2, F3, F4, tecla Insert e barra de espaço).
Observação:
A tecla Escape (ou Esc) permite anular o comando em curso.
A tecla Insert permite duplicar o último elemento criado.

Veja abaixo os diferentes acessos aos comandos.

Comandos do Mouse

Comandos básicos

Botão esquerdo:

Clique simples: ajuste das características do componente ou do texto sob o cursor

Clique duplo: edição (se o elemento for editável) do componente ou texto.

Botão direito:

Ativar um menu Pop Up

Operações com blocos

Os comandos de deslocamento, arrastar, copiar e apagar de blocos podem ser utilizados em todas as janelas de esquemas.

Mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse se traça a área do bloco.

O comando é executado ao soltar o botão.

Mantendo pressionada uma das teclas Shift, Ctrl, ou as 2 teclas Shift + Ctrl, no momento de clicar com o o botão direito do mouse, a ordem de cópia, de deslocamento no modo arrastar ou de apagar será selecionada.

Resumo dos comandos:

Botão esquerdo pressionado	Traçado da área do bloco a deslocar
Shift + botão esquerdo pressionado	Traçado da área do bloco a ser copiado
Ctrl + botão esquerdo pressionado	Traçado da área do bloco a ser arrastado
Shft+Ctrl + botão esquerdo pressionado	Traçado da área do bloco a ser apagado

(Nota do tradutor: a diferença entre deslocar e arrastar, é que ao arrastar as conexões dos cabos são mantidas, deformando o desenho dos mesmos, ignorando a configuração da regra de orientação de cabos – orientação, ângulos).

Ao soltar o botão o comando é executado.

No deslocamento:

Clicar novamente o botão para colocar os elementos.

Clicar com o botão direito para anular.

Seleção do passo da grade

O cursor de desenho se desloca sobre uma grade, que pode estar ativa ou não (a grande está sempre ativa nos menus de gerenciamento de biblioteca).

A troca do passo da grade se faz a partir do menu pop-up ou do menu Preferências/Opções da barra de menus.

O passo da grade é normalmente de 50 mils (0,050") ou 1,27 mm.

Pode-se trabalhar também com grade mediana (passo = 20 mils) ou fina (passo =10 mils).

Isso não é recomendado para trabalho usual.

Estas grades, média e fina, foram previstas para serem utilizadas ao criar os desenhos dos componentes ou para manipular componentes com número de pinos muito grande (várias dezenas)

Ajuste do ZOOM

Para trocar o "ZOOM" :

Ativar o menu Pop Up (botão direito do mouse) e selecionar o zoom desejado (ou o passo da grade desejado).

Ou utilizar as teclas de funções:

F1 : Aumentar

F2 : Reduzir

F3 : Recarregar a tela (Refresh)

F4 : Centralizar na posição do cursor

Ajuste das coordenadas do cursor

Pode-se escolher como unidade de trabalho a polegada (inch ou '') ou o milímetro.

De qualquer modo, EESchema, internamente, trabalha sempre com 1/1000 de polegada.

As indicações na parte de baixo e a direita da tela informam :

O zoom.

A posição absoluta do cursor

A posição relativa da cursor.

As coordenadas relativas (x,y) podem ser zeradas pressionando a barra de espaço.

As coordenadas serão as continuações relativas a este ponto de partida .

Operações com blocos

Se dispõe de comandos diretos sobre os blocos deslocando o mouse enquanto se mantém o botão esquerdo pressionado.

Pode-se efetuar 4 comandos relativos a um bloco: mover, copiar, arrastrar e apagar.

O bloco é selecionado deslocando-se o mouse, mantendo pressionado o botão esquerdo. Para os comandos mover, copiar e arrastrar, o bloco selecionado acompanha o deslocamento do mouse e são concluídos com um novo clique no botão esquerdo. A qualquer momento é possível anular o comando com o botão direito ou a tecla Esc

Os 4 comandos são obtidos das seguintes maneiras:

Botão esquerdo	mover bloco.
Botão esquerdo + tecla Shift	copiar bloco.
Botão esquerdo + tecla Ctrlt	arrastrar bloco.
Botão esquerdo +teclas Shift+Ctrl	apagar bloco

Barra de Menus

Permite abrir e salvar esquemas, o acesso aos menus de configuração e a ajuda online.

Comandos mediante ícones da barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas dá acesso as funções principais do EESchema.

	Criar novo esquema.
	Abrir esquema.
	Salvar esquema completo (com todas as folhas da hierarquia).
	Selecionar o tamaho da folha de desenho e modificar o conteúdo do bloco de título.
	Abrir o editor de componentes Libedit (Examinar, modificar, e editar componentes nas bibliotecas).
	Abrir o visualizador de bibliotecas (Viewlib).
	Abrir o "navegador" que permite mostrar a árvore da hierarquia do esquema (se contém sub-folhas) e selecionar imediatamente qualquer esquema da hierarquia.
	Apagar os elementos selecionados quando houver realizado um move block.
	Copiar os elementos selecionados quando houver realizado um move block na memória.
	Copiar o último elemento ou bloco apagado ou guardado do esquema atual.
	Recuperar o que foi apagado (até 10 níveis)
	Acessar o menu de gerenciamento de impressão dos esquemas.
	Abrir CVPCB.
	Abrir PCBNEW.
	Mais Zoom e menos Zoom, relativo ao centro da tela.
	Refresh da tela e Zoom ótimo.
	Abrir menu de busca de componentes e textos.
	Criar Netlist (formato Pcbnew, OrcadPCB2, CadStar ou Spice).
	Auto-numerar os componentes.
	ERC (Electrical Rule Check) : controle automático das conexões.
	Gerar a lista de componentes e/ou etiquetas hierárquicas.

Comandos mediante ícones da barra de ferramentas direita

	Esta barra permite acessar as ferramentas para: - Colocar componentes, cabos e barramento, etiquetas de rede, textos... - Navegar na hierarquia dos esquemas multi-folhas. - Criar sub-folhas da hierarquia e símbolos de conexão. - Apagar componentes.

O uso detalhado destas ferramentas será descrito no capítulo Criar / Editar Esquemas (cap. 6)

A seguir, um resumo de utilização:

Parar o comando atual, anular a ferramenta atual.

Navegar pela hierarquia: esta ferramenta permite entrar em uma sub-folha do esquema mostrado (clicar no símbolo da sub-folha) ou subir um nível na hierarquia (clicar em qualquer ponto exceto em um símbolo de sub-folha)

Abrir o menu de colocação de componentes.

Abrir o menu de colocação de alimentações.

Colocar cabos de conexões (Fios).

Colocar barramento.

Colocar conexões de cabo a barramento. Estes elementos só tem função decorativa e não tem poder de conexão; não devem portanto ser usados para conectar os cabos.

Colocar conexões de barramento a barramento. Só podem conectar dois barramentos entre eles.

Colocar o símbolo de "Não conectado". Deve-se colocar nos pinos que não se deseja conectar dos componentes. Isto serve na função E.RC. para saber se é normal ter um pino não conectado ou se é esquecimento.

Colocar etiqueta (etiqueta local). Dois cabos podem ser conectados entre eles mediante duas etiquetas idênticas na mesma folha. Para conexões entre duas folhas diferentes deve-se utilizar símbolos globais.

Colocar etiqueta global. Isto permite assegurar a conexão entre a sub-folha de onde se tenha colocado esta etiqueta e a folha raíz que contém o símbolo de sub-folha.

Colocar junção. Para colocar no ponto de interseção de dois cabos, ou entre um cabo e um pino, quando puder haver ambigüidade. (É necessário, se um extremo do cabo ou do pino não está conectado a um dos extremos do outro cabo).

Colocar símbolo de sub-folha da hierarquia (retângulo de dimensão ajustável).
Necessita do nome do arquivo para guardar as ligações deste "sub eesquema".

Importar etiquetas globais desde a sub-folha para criar pontos de conexão em um símbolo se sub-folha hierárquica.
Isto supõe que já estarão colocadas etiquetas globais nesta sub-folha.
Para este símbolo de hierarquia, os pontos de conexão assim criados são equivalentes aos pinos de um componente clásico e devem conectarem-se mediante cabos.

Criar etiquetas globais da sub-folha para criar pontos de conexão. Esta função é análoga a precedente mas não necessita ter os símbolos globais já definidos.

Traçar linhas gráficas... Só tem valor decorativo e não assegura nenhuma conexão.

Colocar textos de comentário. Só tem valor decorativo.

Apaga o elemento esquemático apontado pelo cursor.
Se existirem vários elementos sobrepostos, a prioridade é do menor (em ordem de prioridade decrescente de união, NãoConectado, cabo, barramento, texto, componente).
As folhas de hierarquia não podem ser apagadas com este comando.
Nota: A função "Recuperar" da barra de ferramentas gerais permite anular os últimos comandos de apagar efetuados.

Comandos mediante ícones da barra de ferramentas esquerda

	Esta barra contém opções de visualização: Da grade Das unidades de medida Do cursor Dos pinos "invisíveis" E das direções permitidas a cabos e barramentos.

Menu pop-up e edições rápidas de elementos

Um clique com o botão direito do mouse ativa um menu cujo conteúdo depende do elemento apontado pelo cursor do mouse (se houver algum).

Se tem acesso imediato a:

A seleção do zoom.

Ao ajuste da grade.

E, conforme o caso, a editar os parâmetros do elemento trocados mais freqüentemente.

Pop Up sem seleção de elementos.

Edição de uma etiqueta.

Edição de um componente.

EESchema: Comandos gerais

Comandos gerais	Pág. 2 - 9

IUT

1996-01-27T13:47:00

jean-pierre Charras