Headings:

4 - Реализация схемы

4.1 - Соединение схемы с платой (Printed Circuit)

4.2 - Процедура создания платы (Printed Circuit)

4.3 - Процедура обновления платы (Printed Circuit)

Реализация схемы

Соединение схемы с платой (Printed Circuit)

Схема соединяется с PCBNEW посредством файла Netlist, который обычно генерируется используемой программой построения схемы.

Заметьте: PCBNEW принимает файлы Netlist с форматом EESchema или ORCAD PCB 2.

Файл Netlist, начально сгенерированный, как правило, некомплектен, поскольку отсутствует привязка к модулям, которые соответствуют различным компонентам, используемым при создании схемы. Следовательно, необходима промежуточная операция по генерации файла для связывания компонент/модулей.

CVPCB используется для создания такого файла, который называется * .CMP.

CVPCB также обновляет файл Netlist, используя эту информацию.

PCBNEW читает модифицированный файл Netlist * .NET и, если есть, файл * .CMP.

В случае, если модуль изменялся непосредственно в PCBNEW, файл * .CMP автоматически обновляется, так что необходимость в перезапуске CVPCB отпадает.

Процедура создания платы (Printed Circuit)

После создания требуемой схемы:

Сгенерируйте netlist, используя Eeschema.

Сопоставьте каждому компоненту в Netlist, произведенном Eeschema, соответствующий модуль, используемый на плате с помощью CVPCB.

Запустите PCBNEW и прочитайте модифицированный Netlist (при этом также прочитывается файл с выбором модулей).

PCBNEW затем автоматически загрузит все модули.

Модули теперь могут быть размещены на плате вручную или автоматически, а дорожки разведены.

Процедура обновления платы (Printed Circuit)

Если схема модифицировалась, следующие шаги должны быть повторены:

Сгенерируйте новый файл netlist, используя Eeschema.

Если изменения в схеме предполагают появление новых компонент, соответсвующие модули должны быть назначены с помощью CVPCB.

Запустите PCBNEW и перечитайте модифицированный Netlist (при этом также перечитывается файл с выбором модулей).

PCBNEW затем автоматически загрузит любые новые модули, добавит новые соединения и удалит лишние.

PCBNEW: реализация схемы

Page 4 - - 5

Keith Cockburn

2005-06-14T14:24:31

Keith Cockburn