Capítulo 4:

4 - Barra de ferramentas principal

4.1 - Configuração da página de traçado

4.2 - Ferramenta de busca

4.3 - Ferramenta Netlist

4.4 - Ferramenta Numeração de componentes

4.5 - Ferramenta E.R.C

4.5.1 - Janela principal

4.5.2 - Janela Opções

4.6 - Ferramenta Lista de material

Barra de ferramentas principal

Configuração da página de traçado

Permite o acesso ao diálogo:

Este diálogo permite selecionar as dimensões da folha de traçado e editar o conteúdo do bloco de título das folhas .

A data mostrada no bloco de título é atualizada automaticamente.

Número de folhas e Número da Folha são atualizados automaticamente .

Ferramenta de busca

Provê o acesso a esta ferramenta.

É possível procurar por componente, valor ou texto na folha atual ou em toda a hierarquia.

O cursor do mouse se posicionará sobre o elemento encontrado na folha correspondente.

Ferramenta Netlist

Provê o acesso a esta ferramenta, que permite gerar o arquivo netlist.

Nos esquemas multi-folhas hierárquicos, toda etiqueta local só é conhecida pela folha a que pertence.

Assim, a etiqueta TOTO da folha 3 é diferente da etiqueta TOTO da folha 5 (se não for introduzido uma conexão hierárquica para conecta-las voluntariamente).

Isto é devido ao fato de que o número da folha (atualizado pelo comando numeração) está associado a etiqueta local. No exemplo anterior, a primera etiqueta TOTO é na realidade TOTO_3 e a segunda é na realidade TOTO_5.

Nota 1 :

O comprimento das variáveis não é limitação do EESchema, mas as aplicações que utilizem as netlists geradas podem estar limitadas neste ponto.

Nota 2 :

Deve-se evitar os espaços nas etiquetas porque aparecem como várias palavras. Também não é uma limitação do EESchema, mas a maior parte dos formatos de netlist supoem que uma etiqueta conste de uma só palavra.

Formato default:

Seleção do tipo de netlist a ser gerada (normalmente Pcbnew)

Pode-se gerar também a netlist nos formatos:

Spice, para o simulador Spice

OrcadPCB2

CadStar.

Obs: O formato Spice apresenta algumas opções próprias.

Ferramenta Numeração de componentes

Fornece o acesso a esta ferramenta.

Esta ferramenta permite numerar automaticamente os componentes.

Para os componentes compostos de vários elementos por invólucro (como o invólucro 7400 que contém 4 elementos) a numeração recebe automaticamente um sufixo para os demais elementos (assim, o invólucro 7400 denominado U3 se decompoe em U3A, U3B, U3C e U3D).

Pode-se numerar incondicionalmente todos os componentes ou somente os novos, ou seja, os que não tenham sido numerados ainda (os que tem uma referência que acaba por ?, como por exemplo U?).

Anotação:

Hierarquia:

Renumerar os componentes de todas as folhas (opção usual).

Página atual:

Só renumerar os componentes da folha atual (opção para utilizar só em casos especiais, por exemplo para apurar o número de resistências da folha atual...)

selecionar ítens:

Todos os componentes:

Numeração incondicional, todos os componentes serão renumerados (opção para utilizar depois de copiar blocos, por exemplo, quando houver referências duplicadas).

Somente novos componentes:

Numeração condicional, só os novos componentes serão renumerados (opção usual).

Botões:

Anotação:

Executar a numeração.

Deletar Anotação:

Apagar totalmente a numeração.

Ferramenta E.R.C

Provê o acesso a esta ferramenta

Esta ferramenta permite o controle elétrico do esquema (teste tipo Electrical Rule Check).

Esta função é particularmente útil para descobrir conexões duvidosas e incoerências

EESchema coloca marcadores nos pinos ou nas etiquetas que possam gerar problemas.

O diagnóstico dos erros pode ser determinado clicando (botão esquerdo do mouse) sobre os marcadores, a descrição do mesmo será mostrada no canto inferior esquerdo da tela.

É possível gerar também um arquivo com a listagem dos erros.

Janela principal

Os erros são totalizados no quadro Arquivo de ralatório de Erc:

Total geral.

Número de diagnósticos tipo ERRO.

Número de diagnósticos tipo Aviso (advertência).

Opções	Acesso ao menu de parametrização dos tipos de erros.
Escrever relatório de Erc	Se ativo:será gerado um arquivo com a lista dos erros ao final do teste ERC.
Teste Erc	Execução do teste ERC.
Apagar Marcadores	Apagar os marcadores ERC. Ao executar um novo teste ERC os marcadores anteriores sempre são apagados.

Janela Opções

Este quadro permite ajustar a matriz de conflitos e erros detectados.

Para cada tipo de conexão é possível eleger uma entre três opcões:

Sem erro

Aviso (advertência)

Erro

Cada casa da matriz de gestão de conflitos pode ser modificada clicando sobre ela, a cada clique é alternado o tipo de mensagem: sem erro, E = erro, W = aviso.

Ferramenta Lista de material

Este menu permite gerar um arquivo com a lista dos componentes e/ou das conexões hierarquicas (etiquetas globais)

Os componentes podem ser listados classificados por:

Referência

Valor

Os encapsumantos múltiplos podem ser listados elemento a elemento.

As etiquetas globais podem ser listadas classificadas por:

Ordem alfabética

Folha hierárquica.

As diferentes classificações podem ser geradas simultaneamente (combinadas).

As opções são:

Componentes por referência	Geração da lista de componentes classificados por Referência.
Componentes por valor	Geração da lista de componentes classificados por valor.
Sub Componentes	A lista gerada mostra os elementos por invólucro (ex. U2A, U2B...).
Hierarquia de Pinos pelo nome	Geração da lista de conexões hierárquicas classificadas alfabéticamente.
Hierarquia de Pinos por Página	Geração da lista de conexões hierárquicas classificadas por número de folha .
Criar Lista	Gerar arquivo.

EESchema: Barra de ferramentas principal

6 Barra de ferramentas principal	Pág. 4 - 6

LTIRF

1996-09-02T17:35:00

jean-pierre Charras