Rubriques

1 - Présentation

1.1 - Description

1.2 - Caractéristiques techniques principales

1.3 - Remarque

Présentation

Description

PCBNEW est un puissant logiciel de réalisation de circuits imprimés, fonctionnant sous LINUX et WINDOWS.

Il est destiné à travailler associé à un logiciel de schématique, EESCHEMA, qui fournira à PCBNEW le fichier Netliste décrivant le schéma de la carte de circuit imprimé à réaliser.

Un logiciel complémentaire, CVPCB, est aussi utilisé pour la préparation des fichiers netlistes nécessaires à PCBNEW.

PCBNEW gère également des librairies de modules (dessins des composants physiques). Ces modules sont chargés automatiquement lors de la lecture des fichiers Netliste. (CVPCB permet d’établir de façon interactive la liste des modules attribués à chaque composant du schéma).

PCBNEW intègre également automatiquement et immédiatement toute modification schématique, par suppression automatique des pistes erronées, par ajout des nouveaux composants, ou en modifiant toute valeur ( et sous certaines conditions toute référence ) des modules anciens ou nouveaux, selon les indications apparaissant dans le schéma.

PCBNEW offre un chevelu dynamique (c’est à dire suivant immédiatement une modification de piste ou un déplacement de module).

PCBNEW possède un contrôle d’isolement (DRC) « en ligne » qui signale automatiquement toute erreur de tracé de piste en temps réel.

PCBNEW permet de placer automatiquement des plans d’alimentation, avec ou sans freins thermiques sur les pastilles.

PCBNEW possède un autorouteur simple mais efficace pour aider à la réalisation du circuit.

PCBNEW présente des options particulières, pour la réalisation de circuits hyperfréquences (telles que pastilles de forme trapézoïdale et complexe, tracé automatique d'inductances sur circuit imprimé...).

PCBNEW affiche les éléments ( pistes, pastilles, textes, dessins... ) en respectant les formes réelles et selon différentes présentations en fonction des goûts personnels :

affichage en traits pleins, en contours

affichage des marges d’isolation électriques...

Caractéristiques techniques principales

PCBNEW a une résolution interne de 1/10000 pouce.

PCBNEW travaille sur 16 couches de cuivre, plus 12 couches techniques (Sérigraphie, plans de vernis épargne, plans de pâte à souder pour les pastilles CMS, plans de dessin et cotation... ) et gère en temps réel les chevelus des pistes restantes à router.

L’affichage des éléments ( pistes, pastilles, textes, dessins... ) peut se faire :

En traits pleins ou en contours.

Avec les marges d’isolation électriques.

en cachant certains éléments (couches, zones de cuivre, composants CMS coté cuivre ou composants...), ce qui est utile pour les circuits multicouches à haute densité.

Pour les circuits complexes, l’affichage de couches, zones, composants peut être supprimé de façon sélective pour une meilleure lisibilité de l’écran.

Les modules peuvent être tournés d’un angle quelconque, à 0,1 degré près.

Les pastilles peuvent être de forme ronde, rectangulaire, ovale et trapézoïdale (ceci est nécessaire pour la réalisation de circuits imprimés pour hyper-fréquences).

Elles peuvent en outre être un regroupement de plusieurs pastilles de base.

Les dimensions, et les couches où ces pastilles apparaissent sont ajustables pour chaque pastille.

Les trous de perçage peuvent être excentrés.

PCBNEW génère automatiquement des plans d‘alimentation, avec génération automatique de freins thermiques autour des pastilles concernées.

La création et la modification de Modules est une fonction intégrée dans les menus de gestion des circuits imprimés, et tout Module déjà placé peut être édité sur le circuit, puis sauvegardé dans une librairie.

De plus une fonction d’archivage permet la sauvegarde automatique en librairie de tous les modules d’un circuit imprimé.

PCBNEW génère de façon extrêmement simple tous les documents nécessaires :

Fichiers de Phototraçage en format GERBER,

Fichiers de perçage en format EXCELLON et plans de perçage,

Fichiers de traçage et de perçage au format HPGL

Fichiers de traçage et de perçage au format POSTSCRIPT (avec ou sans avant trous de perçage)

Sortie sur imprimante locale.

Enfin PCBNEW permet la visualisation des circuits imprimés en mode 3 dimensions.

Remarque

PCBNEW nécessite une souris 3 boutons ( le 3ème bouton n’est pas strictement nécessaire, mais extrêmement utile dans beaucoup de commandes).

Enfin il est rappelé qu’il faut disposer de l’outil schématique EESchema pour créer les netlistes nécessaires.

PCBNEW	Présentation.

2 Page 1 - 2

Chap 1: Présentation

IUT

1996-01-27T12:47:00