Rubriques:

4 - De la schématique à l'implantation

4.1 - Chaîne de génération

4.2 - Procédure de création d'un Circuit imprimé

4.3 - Procédure de correction d'un Circuit imprimé

De la schématique à l'implantation

Chaîne de génération

Le lien schématique -> PCBNEW se fait par le biais du fichier netliste, normalement généré par les outils de la schématique utilisée.

Remarque :

il est rappelé que PCBNEW accepte des fichiers Netliste au format EESchema (PCBNEW) et ORCAD PCB 2.

Ce fichier est généralement incomplet en ce sens qu’il n’y a pas généralement d’indication sur les modules qui correspondent aux différents composants apparaissant dans le schéma.

Aussi, une étape intermédiaire est nécessaire, qui est la génération du fichier d’association composants / modules.

CVPCB sera utilisé pour créer ce fichier *.CMP.

CVPCB crée également un nouveau fichier netliste, comportant ces renseignements.

PCBNEW lit le nouveau fichier netliste *.NET, et s’il existe, le fichier *.CMP.

L’intérêt du fichier *.CMP est qu’il est automatiquement mis à jour par PCBNEW en cas de changement de module directement dans PCBNEW, ce qui évite de repasser par CVPCB.

Procédure de création d'un Circuit imprimé

Après avoir créé le schéma de la carte à réaliser, on doit

Générer la netliste (par Eeschema)

Créer l'association entre les composants du schéma et les modules correspondants pour le circuit imprimé (par CVPCB).

Lancer PCBNEW, et lui faire lire la netliste ainsi créée (il lira également le fichier de correspondance avec les modules).

PCBNEW chargera alors automatiquement tous les modules.

Il faudra alors placer ces modules et réaliser les pistes correspondantes.

Procédure de correction d'un Circuit imprimé

Si on modifie le schéma, il faudra a nouveau:

Générer la nouvelle netliste (par Eeschema)

Eventuellement, s'il y a de nouveaux composants, compléter l'association entre les nouveaux composants du schéma et les modules correspondants.

Lancer PCBNEW, et lui faire relire la nouvelle netliste ainsi créée (il lira également le fichier de correspondance avec les modules).

PCBNEW chargera alors automatiquement les nouveaux modules, s'il y en a, et mettra a jour les nouvelles connexions.

On pourra aussi faire effacer automatiquement les pistes déjà existantes et devenues erronées.

PCBNEW: De la schématique à l' implantation

Page 4 - - 2

Chap 4: De la SCHEMATIQUE à l’IMPLANTATION

IUT

1996-01-27T12:47:00