Rubriques:

5 - Les couches (layers) de travail

5.1 - Les couches de cuivre

5.1.1 - Généralités:

5.1.2 - Sélection du nombre de couches:

5.2 - Les couches techniques auxiliaires

5.3 - Sélection de la couche active:

5.3.1 - Sélection par le toolbar horizontal:

5.3.2 - Sélection par le menu Popup:

5.4 - Sélection des couches pour les Vias:

Les couches (layers) de travail

PCBNEW travaille sur 28 couches différentes :

16 couches de cuivre ( ou de routage de pistes )

12 couches techniques auxiliaires.

Les couches de cuivre

Généralités:

Ce sont les couches usuelles de travail.

Le routeur automatique et le menu « Pistes » permettent d’exploiter ces couches.

La couche 1 est la couche « soudures » ou « Cuivre ». La couche 16 est la couche dite « composants ». Les autres couches sont les couches internes (2 à 15).

Sélection du nombre de couches:

De façon à faciliter la navigation entre des couches, il est nécessaire de sélectionner le nombre de couches de travail.

Pour cela: activer le menu Preferences,

puis le menu Options.

Dans la boite de dialogue affichée, ajuster le nombre de couches (1 à 16).

Les couches techniques auxiliaires

Certaines sont associées par paires, d’autres non.

Lorsque elles apparaissent par paire, la commande de changement de coté pour un module en tient compte et les éléments ( pastilles, contours..) apparaissant sur une couche (soudure ou composant ) apparaissent après inversion sur l’autre couche complémentaire.

Ce sont :

Les couches Adhésives soudure et Composants :
Elles sont utilisées principalement pour y placer des composants « collés » à d’autres composants qui sont ,eux, sur la couche soudure ou composants. Ce sont par exemple des radiateurs de circuits intégrés ou de transistors, ou une résistance soudée sur une autre.

Les couches pâte SMD ( ou CMS) soudure et composants :
Elles définissent les masques de fabrication pour les dépôts de pâte à souder des pastilles des composants CMS ( Composants Montés en Surface).
En principe seules les pastilles CMS occupent ces couches.

Les couches Sérigraphie soudure et composants :
Ce sont les couches où apparaissent les dessins des composants :

Les couches Masque soudures et composants :
Elles définissent le Vernis Epargne.
Normalement toutes les pastilles apparaissent sur l’une ou l’autre ( ou les 2 pour les pastilles traversantes usuelles ) pour éviter que le vernis épargne recouvre ces pastilles.

Les couches à usage général :
- couche comment
- couche E.C.O. 1
- couche E.C.O. 2
- couche Draft.

Ces couches sont à usage libre. On peut y placer des textes comme des indications de montage ou de câblage, des cotations, des dessins d’obstacles mécaniques pour constituer un dossier de montage ou d’usinage.

La couche EDGE : c’est la couche réservée au dessin des contours de la carte.

Sa caractéristique particulière est que tout élément (segments, textes ...) placé sur cette couche apparaît aussi sur les autres couches.

Sélection de la couche active:

La sélection de la couche active (ou couche de travail) peut se faire de plusieurs façons:

Par le toolbar horizontal.

Par le menu Popup (bouton droit de la souris).

Par les touches + et – (Pour les couches de cuivre uniquement).

Sélection par le toolbar horizontal:

La sélection de la couche est directe.

Sélection par le menu Popup:

La sélection ouvre la boite de dialogue:

qui permet le choix direct de la couche de travail.

Sélection des couches pour les Vias:

Lorsque l'outil de tracé de pistes est activé, le menu Popup est alors plus complet et donne accès au choix de la paire de couches pour les Vias:

La sélection ouvre la boite de dialogue:

qui permet le choix direct des couches de travail.

Lorsque l'on place une via, la couche active sera automatiquement commutée de la couche courante à l'autre couche qui deviendra la couche active.

PCBNEW: Les couches de travail

Page 5 - - 4

chap 5: Les Couches de travail

IUT

1996-01-27T12:47:00