Headings:

1 - Представление

1.1 - Описание

1.2 - Главные особенности разработки

1.3 - Замечание

Представление

Описание

PCBNEW это мощная программа для создания печатных плат (printed circuit board), работающая с разными операционными системами: как с LINUX, так и с WINDOWS.

Она используется совместно с программой разработки схем (schematic capture) EESCHEMA, которая обеспечивает Netlist файл – описывающий электрические соединения PCB для разработки.

Вторая программа - CVPCB используется для назначения каждого компонента в Netlist, полученном в EESCHEMA, модулю, который используется в PCBNEW. Это может быть сделано либо интерактивно, либо автоматически, используя эквивалентность файлов.

PCBNEW управляет библиотеками модулей. Каждый модуль это чертеж физического компонента, включающий его footprint – план контактной площадки, обеспечивающий соединение с компонентом. Требуемые модули автоматически загружаются во время чтения Netlist, производимого CVPCB.

PCBNEW интегрирует, автоматически и немедленно, любые модификации цепи, удаляя ошибочные дорожки, добавляя новые компоненты или модифицируя любые значения (и при определенных условиях любые ссылки) старых или новых модулей, согласно с электрическими соединениями, появляющимися в схеме.

PCBNEW обеспечивает отображение не выполненных содиненений (rats nest display), тонкая линия соединяет контактные площадки модулей, которые соединены по схеме. Эти соединения динамически перемещаются вместе с перемещениями дорожек и модуля.

PCBNEW имеет активную проверку Design Rules Check (DRC), которая автоматически обнаруживает любые ошибки разводки в реальном времени.

PCBNEW может автоматически генерировать рисунок дорожек с (или без) термальных зазоров (thermal breaks) на площадках.

PCBNEW имеет простую, но эффективную авторазводку (autorouter) для помощи в изготовлении плат (circuit).

PCBNEW поддерживает специфические опции для изготовлении схем СВЧ (ultra high frequency) (трапециевидные и сложной формы площадки, автоматическую прорисовку катушек…).

PCBNEW отображает элементы (дорожки, площадки, тексты, рисунки…) в реальном масштабе и соответственно с персональными настройками:

полное или контурное отображение

отображение дорожек/площадок допуска…

Главные особенности разработки

PCBNEW имеет внутреннее разрешение в 1/10000 дюйма.

PCBNEW работает с 16 слоями меди, плюс 12 технических слоев (сетчатый трафарет, маска припоя, адгезионный компонент, флюс, рисунки и комментарии…) и управляет в реальном времени индикацией тонкими линиями (rats nest) пропущенных дорожек.
Отображение PCB элементов (дорожек, площадок, текста, рисунков…) может быть определено пользователем:

Полное или контурное.

С или без допуска дорожек.

Скрытое для некоторых элементов (медные слои, технические слои, зоны меди, модули...), что полезно для высокоплотных многослойных плат.

Для сложных цепей отображение слоев, зон, компонент может быть удалено выборочным путем для улучшения восприятия на экране.

Модули могут поворачиваться на любой угол с шагом в 0,1 градуса.

Площадки могут быть круглыми, прямоугольными, овальными или трапецеидальными (последние необходимы при производстве СВЧ цепей). Вдобавок некоторые базовые площадки могут быть сгруппированы.

И размер каждой площадки, и слои, где они появляются, могут регулироваться.

Сверление отверстий может быть скорректировано (offset).

PCBNEW может автоматически генерировать разводку дорожек с автоматической генерацией термальных зазоров (thermal breaks) вокруг близко расположенных площадок.

Редактор модулей (Module Editor) доступен с инструментальной панели PCBNEW. Редактор позволяет создать или модифицировать модуль из PCB или библиотеки, а затем сохранить тот или другой. Модуль, сохраненный в PCB, одновременно может быть сохранен в библиотеке. Дополнительно все модули на PCB могут быть сохранены в библиотеке созданием footprint archive (архив планов площадок).

PCBNEW генерирует чрезвычайно простым образом все необходимые документы:

Файлы для фотоплоттера в формате GERBER

Файлы для сверления в формате EXCELLON и планы сверления

Файлы для трассировки и сверления в HPGL формате

Файлы трассировки и сверления в POSTSCRIPT формате

Локальную распечатку

Замечание

PCBNEW требует 3 клавишную мышку (3я клавиша не строго необходима, но крайне полезна для многих команд).

И, наконец, следует учесть, что программа создания схемы EESchema и CVPCB требуются для создания необходимых netlists.

PCBNEW: Представление.

Page 1 - - 3

Keith Cockburn

2005-06-13T12:16:17

Keith Cockburn