Rubriques:

3 - Menu principal

3.1 - Menu Files

3.2 - Menu Préférences

3.2.1 - Menu Préférences/Libs et Dir

3.2.2 - Menu Préférences/Couleurs

3.2.3 - Menu Préférences/Options

3.2.4 - Menu Préférences/Langage

3.3 - Menu Help

Menu principal

Menu Files

Load Project	Chargement d'un schéma et de sa hierarchie
Save projet	Sauvegarde du schéma en cours et toute sa hierarchie
Save Current sheet	Sauvegarde de la feuille de schématique courante.
Save Current sheet as	Sauvegarde de la feuille de schématique courante sous un nouveau nom.
Imprimer (Print)	Accès au menu d'impression des schémas (Voir chap « Print et Plot »).
Tracer (Plot)	Accès au menu de tracé (format Postscript ou HPGL) (Voir chap « Print et Plot »).
Quitter (Exit)	Sortie de Eeschema (n'assure pas la sauvegarde des données, mais il y aura confirmation de sortie si les schémas ou les librairies ont été modifiée mais non sauvegardées).

Menu Préférences

Libs and Dir	Sélection des librairies, de leur chemin par défaut et des extensions des fichiers.
Colors	Accès au menu de choix des couleurs.
Options	Sélection de diverses options d'affichage (Unités, Grille..).
Save Setup	Enregistrement du fichier de configuration

Menu Préférences/Libs et Dir

La configuration de Eeschema est essentiellement :

La définition du chemin pour les librairies de composants...

La liste des librairies de composants.

Le format des netlistes générées.

Les paramètres de cette configuration sont mémorisés dans le fichier <projet>.pro).

On peut avoir différents fichiers de configurations, dans différents répertoires de travail.

EESchema recherche et utilise par ordre de priorité décroissante :

Le fichier de configuration <projet>.pro dans le répertoire courant.

Le fichier de configuration kicad.pro dans le répertoire template de l'arborescence kicad. Ce fichier peut donc être une configuration par défaut.

Des valeurs par défaut si aucun fichier n'est trouvé. Il faudra au moins alors remplir la liste des librairies à charger et sauver la configuration.

Menu Préférences/Couleurs

Sélection de la couleur d'affichage des divers éméments de dessin, et celle du fond d'écran (blanc ou noir uniquement).

Menu Préférences/Options

Afficher Grille:

Si actif : Affichage de la grille de travail.

Dim Grille:

Travailler à grille normale (0,050 pouces ou 1,27 mm). Les grilles plus fines sont utiles pour la construction de composants de bibliothèque.

Monter Pins:

show alls actif : Affichage des pins normalement invisibles (permet de visualiser les pins d'alimentations).

Unités:

Sélection de l'unité d'affichage des coordonnées curseur (Inches ou Millimètres).

Fil – Bus orient:

Horiz/vertical actif: On ne peut tracer que des traits horizontaux ou verticaux.

Any actif : On peut tracer des traits d'inclinaison quelconque

Auto Pan:

Si actif, recadrage automatique si le curseur sort de la fenêtre, en tracé de fils, ou en déplacement d'éléments.

Répétition d'éléments:

Incrément X:

valeur du décalage selon l'axe X lors de la duplication de l'élément ( valeur usuelle 0 )

Incrément Y:

valeur du décalage selon l'axe Y lors de la duplication de l'élément ( valeur usuelle 0,100 pouces ou 2,54 mm)

Incrément Label:

valeur de l'incrément de texte pour duplication de textes terminés par un nombre, tels que membres de Bus ( valeur usuelle 1 ou -1 ).

Menu Préférences/Langage

Permet l'affichage en anglais, français ou autre.

La sélection normale est « Défaut ».

Surtout utile pour les tranducteurs.

Il faut relancer Eeschema pour que cela prenne effet.

Menu Help

Accès à l'aide en ligne (ce document) et au numéro de version de Eeschema.

EESchema

4 Menu principal	Page 3 - 4

LTIRF

1996-09-02T17:35:00