Contenido:

1 - Presentación

1.1 - Descripción

1.2 - Caracteristicas técnicas principales

1.3 - Nota

Presentación

Descripción

PCBNEW es un potente programa para realizar circuitos impresos que funciona bajo LINUX y WINDOWS.

Trabaja asociado a un programa de captura de esquemas, EESCHEMA, que proporcionará a PCBNEW el fichero Netlist que describe el esquema del diseño del circuito impreso a realizar.

Se utiliza también un programa complementario, CVPCB, para la preparación de los ficheros Netlist que necesita PCBNEW

PCBNEW gestiona igualmente las bibliotecas de módulos (huellas o footprints de los componentes físicos). Estos módulos se cargan automáticamente al leer los ficheros Netlist. (CVPCB permite relacionar de forma interactiva la lista de los módulos asignados a cada componente del esquema).

PCBNEW también integra automática e inmediatamente toda modificación del esquema, por supresión automática de pistas erróneas, añadiendo nuevos componentes o modificando el valor (y, bajo ciertas condiciones, la referencia) de los módulos nuevos o antiguos, según las indicaciones que aparezcan en el esquema.

PCBNEW ofrece líneas aéreas dinámicas (es decir, sigue inmediatamente cualquier modificación de pista o desplazamiento de módulo).

PCBNEW posee un control de reglas de diseño (DRC) en línea que señala automáticamente los errores de trazado de pistas en tiempo real.

PCBNEW permite colocar automáticamente los planos de alimentación, con o sin protecciones térmicas en las isletas.

PCBNEW posee un enrutador sencillo pero eficaz para ayudar a realizar el circuito.

PCBNEW presenta opciones particulares para realizar circuitos de ultrafrecuencia (tales como isletas de forma trapezoidal y compleja, trazado automático de inductancias en el circuito impreso...)

PCBNEW sitúa los elementos (pistas, isletas, textos, dibujos...) respetando las formas reales y según diferentes presentaciones en función de los gustos personales:

visualización en trazos continuos o en contorno

visualización de los márgenes de aislamiento eléctricos...

Caracteristicas técnicas principales

PCBNEW tiene una resolución interna de 1/10000 pulgadas.

PCBNEW trabaja con 16 capas de cobre más 12 capas técnicas (serigrafía, planos de máscaras de soldadura, planos de pasta de soldar para las isletas SMD, planos de diseño y acotación...) y gestiona en tiempo real las líneas aéreas de las pistas que quedan por enrutar. La visualización de los elementos (pistas, isletas, textos, dibujos...) se puede hacer:

En trazos continuos o de contorno.

Con los márgenes de aislamiento eléctrico.

Ocultando ciertos elementos (capas, zonas de cobre, componentes SMD en la cara de soldadura o de componentes...) lo que es útil para circuitos multicara con alta densidad.

Para los circuitos complejos, la visualización de capas, zonas, componentes, puede suprimirse de forma selectiva para hacer mejor la visibilidad de la pantalla.

Los módulos se pueden girar en cualquier ángulo, en pasos de 0,1 grados.

Las isletas pueden ser de forma redonda, rectangular, oval o trapezoidal (esta es necesaria para realizar circuitos impresos para ultafrecuencia).

Además, pueden ser un agrupamiento de varias isletas de base.

Las dimensiones y las capas en que aparecen las isletas son ajustables para cada una de las isletas.

Los agujeros de taladro pueden ser excéntricos.

PCBNEW genera automáticamente los planos de alimentación, con generación automática de protecciones térmicas alrededor de las isletas concernidas.

La creación y modificación de módulos es una función integrada en los menús de gestión de los circuitos impresos y cualquier módulo ya colocado puede ser editado sobre el circuito y después, guardado en una biblioteca.

Además, una función de archivado permite guardar en una biblioteca todos los módulos de un circuito impreso.

PCBNEW genera de manera extremadamente simple todos los documentos necesarios:

Ficheros de fototrazado en formato GERBER

Ficheros de taladro en formato EXCELLON y planos de taladro

Ficheros de trazado y de taladrado en formato HPGL

Ficheros de trazado y de taladrado en formato POSTSCRIPT (con o sin marcas de posicionamiento de taladro).

Salida de impresora local.

Finalmente, PCBNEW permite la visualización de los circuitos impresos en modo 3 dimensiones.

Nota

PCBNEW requiere un ratón de 3 botones (el tercer botón no es estrictamente necesario, pero extremadamente útil en muchos comandos).

Finalmente, se debe recordar que hace falta disponer de la aplicación de diseño esquema EESchema para crear las Netlists necesarias.

Pcbnew

2 Presentación	Pág 1 - 2

Pcbnew, cap1: Presentación

IUT

1996-01-27T12:47:00