PCBNEW: Operazioni generali

Indice:

3 - Operazioni generali

3.1 - Accedere alle operazioni

3.2 - Comandi con il mouse

3.2.1 - Comandi di base

3.3 - Selezione della dimensione della griglia

3.4 - Regolazione dello ZOOM

3.5 - Visualizzazione delle coordinate del cursore

3.6 - Comandi rapidi con la tastiera (“Scorciatoie”)

3.7 - Operazioni su elementi multipli (blocchi)

3.7.1 - Operazioni sui blocchi

3.8 - Voci nella barra del menù

3.8.1 - File

3.8.2 - Preferenze/opzioni

3.8.3 - Dimensioni

3.8.4 - Miscellanee

3.8.5 - Postprocesso

3.8.6 - Visualizzazione 3D

3.8.7 - Aiuto

3.9 - Comandi con la barra delle icone superiore

3.10 - Comandi con la barra delle icone destra

3.11 - Comandi con la barra delle icone sinistra

3.12 - Finestre a comparsa e modifica rapida di elementi

Operazioni generali

Accedere alle operazioni

Si raggiungono le varie operazioni usando:

la barra del menù (in cima alla finestra).

le icone in alto della finestra (comandi generali).

le icone alla destra della finestra (ordini specifici o “strumenti”).

le icone alla sinistra della finestra (opzioni di visualizzazione).

i pulsanti del mouse (che richiamano menù specifici)
In particolare:
Il pulsante destro fa richiama un menù a comparsa il cui contenuto dipende dagli elementi che si trovano sotto il cursore del mouse (Zoom, griglia e modifica degli elementi).

la tastiera (tasti F1, F2, F3, F4, Maiusc, Canc, +, - PGSU, PGGiù e barra spazio).
In particolare:
il tasto “Esc” in genere annulla un'operazione in corso.

L'immagine video qui sotto illustra alcuni dei modi possibili per richiamare un'operazione:

Comandi con il mouse

Comandi di base

- Pulsante sinistro:

Clic singolo: visualizza le caratteristiche del modulo o del testo sotto il cursore, mostrandole nella barra di stato inferiore.

Doppio clic: richiama le proprietà (se è possibile modificarle) dell'elemento sotto il cursore.

- Pulsante centrale e rotella:

Zoom rapido.
Lo zoom rapido è possibile solo usando il terzo pulsante (centrale) del mouse, e quindi questo tipo di mouse ha un chiaro vantaggio sul mouse a due pulsanti. Abbassare il pulsante centrale e tracciare un rettangolo per ingrandire l'area descritta. La rotazione della rotella del mouse aumenta e diminuisce lo zoom.

- Pulsante destro:

Mostra il menù a comparsa.

Selezione della dimensione della griglia

Il cursore si sposta normalmente solo sugli incroci di una griglia, che può essere resa visibile o invisibile usando l'icona appropriata nella casella degli strumenti sinistra.

Qualsiasi dimensione di griglia, predefinita o definita dall'utente, può essere scelta tramite il menù a comparsa oppure con il selettore a discesa nella parte alta della finestra. I parametri per la griglia Utente s'impostano usando la voce di menù Dimensioni/Dimensione griglia utente.

Regolazione dello ZOOM

Per modificare lo “ZOOM”:

Aprire il menù a comparsa, usando il pulsante destro del mouse, e selezionare lo zoom desiderato.

...oppure usare i tasti funzione:
F1: Ingrandisce (zoom maggiore)
F2: Riduce (zoom minore)
F3: Ridisegna/rigenera la finestra
F4: Centra la vista sulla posizione attuale del cursore

...oppure azionare la rotella del mouse

...o ancora abbassare il pulsante centrale e tracciare un rettangolo per ingrandire l'area compresa.

Visualizzazione delle coordinate del cursore

Le coordinate sono mostrate in pollici (simbolo ") o millimetri (mm), secondo l'impostazione dell'icona sul lato sinistro della finestra. Qualunque sia il modo scelto, PcbNEW lavora sempre con la precisione di 1/10.000 (un decimillesimo) di pollice.

La barra di stato al fondo della finestra mostra:

L'impostazione di zoom corrente.

La posizione assoluta del cursore.

La posizione relativa del cursore. Lo zero a cui questa posizione è relativa può essere impostato in qualsiasi momento premendo la barra di spazio. La coordinate del cursore verranno quindi visualizzate in modo relativo a questa ultima posizione.

In aggiunta la posizione relativa del cursore può essere mostrata con coordinate polari (distanza e angolo). Questo modo polare può essere attivato o spento usando l'apposita icona nel lato sinistro della finestra.

Comandi rapidi con la tastiera (“Scorciatoie”)

Alcuni comandi sono richiamabili direttamente con la tastiera (sia con lettere maiuscole che minuscole). Le opzioni sono:

Canc: elimina un modulo (se attivo il modo Moduli) o una pista (se il modo Tracciamento è attivo)

V: scambia il livello attivo tra Componenti e Rame (se in modo Tracciamento); se si sta disegnando una pista, inoltre, un Via viene immesso.

R: Ruota un modulo

S: Sposta un modulo sull'altro lato (Componenti <> Rame)

M: Muove (sposta) un modulo (piazzare con un clic del pulsante sinistro)

G: trascina un modulo (piazzare con un clic del pulsante sinistro)

+ e -: incrementano e decrementano il livello attivo (precedente o successivo)

«PgSU» Attiva il livello Componenti

«PgGiù» Attiva il livello Rame

Operazioni su elementi multipli (blocchi)

Operazioni sui blocchi

Le operazioni per spostare, ribaltare, ruotare ed eliminare un blocco sono tutte disponibili sul menù a comparsa. In aggiunta, la finestra visiva può essere impostata al blocco selezionato (ingrandimento blocco). Il rettangolo di contenimento del blocco s'imposta spostando il mouse mantenendo premuto il pulsante sinistro. L'operazione viene eseguita quando si rilascia il pulsante. Se durante il tracciamento con il mouse si tengono abbassati i pulsanti "Maiusc", "Ctrl", o Maiusc+Ctrl insieme, vengono selezionate le operazioni di ribaltamento, rotazione o eliminazione come mostra la tabella che segue:

Sommario delle operazioni:

Pulsante sinistro mantenuto giù	Traccia cornice per spostare il blocco
Maiusc + pulsante sinistro mantenuti giù	Traccia cornice per ribaltare il blocco
Ctrl + pulsante sinistro mantenuti giù	Traccia cornice per ruotare il blocco di 90°
Maiusc + Ctrl + pulsante sinistro mantenuti giù	Traccia cornice per eliminare il blocco
Pulsante centrale mantenuto abbassato	Traccia cornice per ingrandire il blocco

Quando si sposta un blocco:

- Spostare il blocco nella nuova posizione e usare il pulsante sinistro per piazzare gli elementi.

- Per annullare l'operazione usare il pulsante destro e scegliere "Annulla operazione", oppure premere il tasto "Esc".

In alternativa, se nessun tasto è premuto durante il tracciamento della cornice, premere il pulsante destro per richiamare il menù a comparsa e scegliere l'operazione desiderata. Per ogni operazione su blocco, una finestra di selezione permette di scegliere su quali tipi di elemento eseguire l'operazione (moduli, piste, disegni...).

Voci nella barra del menù

La barra dei menù fornisce accesso ai file (aprire e salvare), alla configurazione, alle operazioni di stampa e all'aiuto in linea.

File

Permette di caricare (aprire) e salvare i file di Pcb, così come la stampa su stampante o plotter e l'esportazione (in formato GenCAD 1.4) del circuito per l'esecuzione del test elettrico automatico.

Preferenze/opzioni

Permette la:

Selezione delle librerie di moduli

Scelta dei colori per la visualizzazione dei livelli e degli altri elementi. Ogni elemento può inoltre essere reso invisibile

Manipolazione delle opzioni generali (unità di misura, numero di livelli, eccetera)

Impostazione di altre opzioni di visualizzazione

Dimensioni

Permette di regolare:

Larghezza delle piste e tipo e dimensione dei Via

La dimensione della griglia Utente

Grandezza dei testi e larghezza delle linee dei disegni

Dimensioni e caratteristiche dei Pad (piazzole)

Miscellanee

Permette di eseguire:

Cancellazione globale di elementi

Elenco delle piste (Net)

Pulizia dei segmenti di pista ridondanti

Passaggio di elementi da un livello a un altro

Postprocesso

Crea i seguenti file:

Piazzamento dei componenti (per il montaggio automatico)

Foratura

Associazione dei componenti con i moduli/footprint (normalmente fatto da CVPCB).

Visualizzazione 3D

Avvia la finestra di visione 3D per mostrare il circuito stampato in 3 dimensioni, come la seguente immagine:

Aiuto

Richiama la documentazione in linea e le informazioni sulla versione (Informazioni su Pcbnew).

Comandi con la barra superiore delle icone

Questa barra degli strumenti da' accesso alle funzioni principali di PcbNEW.

	Crea un circuito stampato nuovo (vuoto).
	Apre un circuito stampato esistente.
	Salva su disco il lavoro (circuito corrente).
	Modifica le proprietà del documento e della pagina.
	Avvia l'editor dei moduli (Modedit) per visualizzare o modificare i footprint.
	Elimina gli elementi selezionati durante un'operazione di spostamento blocco.
	Annulla l'ultima eliminazione (ripristina la cancellazione).
	Visualizza il menù di stampa.
	Visualizza il menù di plot (stampe vettoriali, anche su file)
	Modificano lo zoom relativamente al centro della finestra.
	Rigenera (e pulisce) lo schermo; zoom automatico di tutti gli elementi.
	Cerca un modulo o un testo.
	Opzioni per la netlist (scelta, caricamento, controllo e compilazione).
	DRC (Design Rule Check): controllo automatico di errori sulle piste.
	Modo Modulo: quando attivo, abilita le opzioni per i moduli nel menù a comparsa.
	Modo Sbroglio: quando attivo, abilita le voci per lo sbroglio (routing) nel menù a comparsa.
	Seleziona il livello di lavoro.
	Seleziona la larghezza delle piste.
	Seleziona la dimensione dei Via.
	Seleziona la dimensione della griglia.
	Seleziona l'ingrandimento (zoom).

Comandi con la barra destra delle icone

	Queste icone danno accesso agli strumenti per: - Piazzare moduli, piste, zone di rame, testi... - Evidenziare una Net - Creare annotazioni, elementi grafici... - Eliminare elementi
	Deseleziona lo strumento in uso attualmente.
	Evidenzia a video una Net cliccando una pista o un Pad.
	Visualizza la ratsnest locale di un Pad o un modulo.
	Aggiunge un modulo da una libreria.
	Traccia piste e Via (modo Tracciamento).
	Disegna zone (piani di rame).
	Traccia linee su livelli tecnici (cioè: non livelli in rame).
	Traccia cerchi su livelli tecnici (non livelli in rame).
	Disegna archi su livelli tecnici (non su rame).
	Genera testi/scritte (su qualsiasi livello).
	Disegna quote su livelli tecnici (non su rame).
	Immette crocini di riferimento e allineamento (visibili su tutti i livelli).
	Elimina elementi puntati dal cursore – nota bene: in cancellazione, se vi sono diversi elementi sovrapposti, la precedenza è data agli elementi più piccoli (in ordine decrescente di priorità tra piste, testi, moduli). La funzione "Annulla cancellazione" della barra icone superiore permette il ripristino dell'ultimo elemento cancellato.
	Imposta lo zero pezzo per la foratura e il montaggio automatico dei componenti.

Comandi con la barra delle icone sinistra

	Questa barra fornisce opzioni di visualizzazione e di controllo.

	Abilita e disabilita il DRC (Design Rule Checking). Attenzione: quando DRC è spento è possibile effettuare connessioni sbagliate.
	Visualizza e nasconde la griglia (notare che una griglia minuscola potrebbe essere impossibile da visualizzare).
	Abilita e disabilita il modo di coordinate polari.
	Scelgono l'unità di misura, pollici o millimetri.
	Cambia la forma del cursore: croce o coppia di linee ortogonali.
	Visualizza la ratsnest generale (le connessioni incomplete tra i moduli).
	Visualizza la ratsnest di un singolo modulo quando viene spostato.
	Abilita o no la cancellazione automatica delle piste rese obsolete da piste nuove.
	Sceglie se visualizzare le zone di rame o no.
	Sceglie se disegnare i Pad riempiti o abbozzati.
	Imposta la visualizzazione di piste e Via riempite o contornate.
	Attiva e disattiva il modo di grande contrasto. Quando attivo, il livello di lavoro è visualizzato normalmente e tutti gli altri livelli sono disegnati in grigio; migliora la visualizzazione specialmente su circuiti con molti livelli.
	Attiva una barra aggiuntiva per le microonde; è ancora in fase di sviluppo.

Finestre a comparsa e modifica rapida di elementi

Un clic con il pulsante destro del mouse rivela una finestra a comparsa il cui contenuto dipende dall'elemento sotto il cursore. Si ha così accesso immediato a:

Cambiare la visualizzazione (centrare la finestra sul cursore, modificare l'ingrandimento).

Cambiare la dimensione della griglia.

Un clic con il pulsante destro permette la modifica dei parametri più comunemente utilizzati.

Le immagini qui sotto mostrano le finestre a comparsa con:

nessun elemento selezionato

una pista selezionata

un modulo selezionato

1. 2. 3.

Pag. 3 - 12

2005-06-13T19:28:57

Keith Cockburn