Capítulo 6:

6 – Numeração automática ( ou Anotação).

6.1 - Função.

6.2 - Exemplo.

Numeração automática ( ou Anotação).

Função.

Este comando (ferramenta ) permite atribuir automaticamente um número de referência aos componentes e, para os componentes de elementos múltiplos, repartir estes elementos o melhor possível para minimizar o número de encapsulamentos.

O diálogo é:

As diferentes possibilidades oferecidas:

Numerar todos os componentes (opção Todos os componentes ativada)

Numerar somento os novos componentes (ou seja, aqueles cuja referência acaba por ? como IC? ) (Opção somente novos componentes ativada).

Processar toda a hierarquia (opção Hierarquia ativada).

Procesar somente a folha atual (opção Página atual ativada).

Salvo em casos particulares, a numeração automática se refere ao projeto completo (conjunto de esquemas da hierarquia) e aos novos componentes, se não for modificado o tipo de numeração desejada.

Exemplo.

Este exemplo mostra 5 elementos colocados, mas não numerados.

Depois da numeração (anotação) automática, este é o resultado:

Pode-se ver que as quatro portas 74LS00 foram repartidas no encapsulamento U1, e que a quinta porta 74LS00 foi associada ao encapsulamento seguinte, U2.

EESchema: Numeração automática

Numeração Automática Pág 2

LTIRF

1997-01-02T18:19:00

Renie Marquet