Headings:

1 - Введение.

1.1 - Описание

1.2 - Технический обзор.

Введение.

Описание

Eeschema это мощная программа создания схем, работающая со следующими операционными системами :

LINUX

WINDOWS 98/XP/NT

Независимо от используемой системы, создаваемые файлы полностью совместимы во всех системах.

Eeschema это « интегрированная » программа, поскольку все функции рисования, управления, компоновки, обслуживания библиотек и доступа к разработке монтажной схемы (PCB design) вызываются из Eeschema.

Она также допускает иерархическое рисование, используя многостраничные диаграммы .

Она предназначена для работы с программой распечатки цепей, как PCBNEW, для которой она предоставляет файл Netlist, который описывает электрические соединения PCB для разработки.

Eeschema также интегрирует редактор компонент, который позволяет создавать, редактировать и отображать компоненты, и столь же хорошо поддерживать библиотеки символов (импорт, экспорт, добавление и удаление компонент библиотеки).

Eeschema вдобавок интегрирует следующие дополнительные, но основополагающие функции, необходимые для современного программного обеспечения разработки схем:

Выполнять проверку правильности (D.R.C.) для автоматического контроля за неправильными. соединениями, ввода компонент, оставшихся без соединения…

Генерации файлов компоновки в формате POSTSCRIPT или HPGL.

Генерации файлов компоновки на локальном принтере.

Генерацию перечня материалов.

Netlist генерацию для PCB компоновки или программ симуляции.

Технический обзор.

Эта 32 битовая программа ограничена только ресурсами памяти.

По этой причине нет ограничений на число компонент, на число выводов компонент, соединений, листов…

Eeschema допускает простые или многостраничные диаграммы.

В случае многостраничных диаграмм, представление иерархическое, а доступ к каждому листу немедленный.

Максимальный размер отрисовки всегда возможен от A4 формата до A0, и от A до E формата.

Eeschema: Presentation

Presentation Page 1 -

Eeschema, chap1: Presentation

IUT

1996-01-27T13:47:00