PCBNEW: основные операции.

Headings:

3 - Основные операции

3.1 - Доступ к операциям

3.2 - Команды с использованием мышки

3.2.1 - Основные команды

3.2.2 - Операции с блоками

3.3 - Выбор размера сетки

3.4 - Регулирование размеров отображения (ZOOM)

3.5 - Отображение координат курсора

3.6 - Быстрые команды с клавиатуры (“Hot Keys”)

3.7 - Операции с блоками

3.8 - Меню опции

3.8.1 - Файлы

3.8.2 - Настройки (Preferences)

3.8.3 - Размеры (Dimensions)

3.8.4 - Разное (Miscellaneous)

3.8.5 - Заключительная обработка (Postprocess)

3.8.6 - Трехмерное отображение (3D Display)

3.8.7 - Помощь

3.9 - Команды иконок верхней инструментальной панели

3.10 - Команды иконок правой инструментальной панели

3.11 - Команды иконок левой инструментальной панели

3.12 - Всплывающие окна и быстрое редактирование элементов

Основные операции

Доступ к операциям

Можно получить доступ к разным операциям, используя:

панель меню (наверху экрана).

иконки в верхней части экрана (общая практика)

иконки в правой части экрана (специфическое применение или “tools-инструменты”)

иконки левой части экрана (опции отображения)

клавиши мышки (предоставляют меню опций).
В особенности:
Правая клавиша мышки открывает всплывающее меню, содержание которого зависит от элемента под курсором (масштабирование отображения, сетка и редактирование элемента).

клавиатура (функциональные клавиши F1, F2, F3, F4, Shift, Delete, +, - Page Up, Page Down и “space”).
В особенности:
клавиша “Escape” обычно прерывает выполняющуюся операцию.

Снимок экрана ниже иллюстрирует некоторые возможности доступа к операциям:

Команды с использованием мышки

Основные команды

- Левая клавиша:

Одиночный щелчок: отображает характеристики модуля или текста под курсором на нижней панели состояния.

Двойной щелчок: отображает редактор (если элемент редактируемый) для элемента под курсором.

- Центральная клавиша/колесико:

Быстрое масштабирование вида.
Операция быстрого масштабирования вида доступна только для 3х-клавишной мышки. Следовательно, она имеет преимущества перед 2х-клавишной. Удержите центральную клавишу и нарисуйте прямоугольник для масштабирования очерченного пространства.
Вращение колесика мышки осуществляет увеличение и уменьшение (zoom in и out).

- Правая клавиша:

Отображает всплывающее меню

Операции с блоками

Операции перемещения, инвертирования (отражения), копирования, поворота и удаления блока все доступны из всплывающего меню. Вдобавок вид может масштабироваться для пространства, очерченного блоком.

Каркас блока трассируется при перемещении мышкой, пока удерживается нажатой левая клавиша мышки. Операция прекращается при отпускании клавиши.

Удержание одной из клавиш “Shift” или “Ctrl”, или обеих клавиш “Shflt и Ctrl” вместе, пока блок вытянут операцией инвертирования, поворота или удаления, автоматически выбирает операцию, как показано в таблице ниже:

Summarised orders:

Левая клавиша мышки удержана нажатой	Трассируется каркас перемещающегося блока
Shift + левая клавиша удерживаются	Трассируется каркас для инвертируемого блока
Ctrl + левая клавиша удерживаются	Трассируется каркас для поворачивающегося блока на 90°
Shft+Ctrl + левая клавиша удерживаются	Трассируется каркас для удаляемого блока
Центральная клавиша мышки удерживается	Трассируется каркас для масштабирования блока

При перемещении блока:

- Переместите блок на новое место и используйте левую клавишу мышки для размещения элемента.

- Для прекращения операции используйте правую клавишу мышки и выберите из меню Cancel Block – прекратить операцию (или нажмите клавишу Esc).

Альтернативно, если не нажаты клавиши при прорисовке блока, используйте правую клавишу мышки для вызова всплывающего меню и выберите требуемую операцию.
Для каждой операции с блоком окно выбора показывает действия, которые могут быть ограничены только для некоторых элементов.

Выбор размера сетки

Курсор при компоновке элементов перемещается по сетке, отображение сетки может быть включено или выключено с помощью иконки на левой стороне инструментальной панели.

Любой из предустановленных размеров сетки или определенных пользователем размеров может быть изменен с помощью окна всплывающего меню или выпадающего селектора инструментальной панели в верхней части экрана. Размер определенной пользователем сетки устанавливается в меню опцией Dimensions - User Grid Size (размеры – пользовательский размер сетки).

Регулирование размеров отображения (ZOOM)

Для изменения “ZOOM”:

Откройте всплывающее окно POP-Up (используя правую клавишу мышки) и выберите требуемый размер.

Или используйте функциональные ключи:
F1: Увеличение (zoom in)
F2: Уменьшение (zoom out)
F3: Перерисовать изображение
F4: Центрировать вид по текущей позиции курсора

Или поверните колесико мышки.

Или удержите нажатой центральную клавишу мышки и измените прямоугольник для масштабирования отображенного пространства.

Отображение координат курсора

Координаты курсора отображаются в дюймах (дюймы или “) или в миллиметрах (mm), как выбрано с помощью иконок 'I' или 'mm' на левой инструментальной панели.

Какие бы единицы ни были выбраны, PCBNEW всегда работает с точностью в 1/10,000 дюйма.

Панель состояния внизу экрана дает:

Текущие установки zoom.

Абсолютную позицию курсора.

Относительную позицию курсора. Заметьте, относительные координаты (x,y) могут быть установлены в 0,0 в любом месте нажатием пробела. Позиция курсора затем отображается относительно этой новой точки.

Дополнительно, относительная позиция курсора может отображаться в полярных координатах (ray + angle – радиус + угол). Режим можно включить или выключить, используя иконку левого инструментального меню.

Быстрые команды с клавиатуры (“Hot Keys”)

Некоторые команды доступны непосредственно с клавиатуры (выбор как при верхнем, так и при нажнем регисте). Опции:

Delete (or Del): Удаляет модуль или дорожку (только, если инструмент Module или track активирован)

V, если иструмент track активен, переключает рабочий слой (Component <> Copper) или помещает переходное отверстие, если дорожка трассируется.

R: Поворачивает модуль

S: Переключает модуль на противоположный слой (Component <> Copper)

M: Move - Перемещает модуль (размещение с помощью щелчка левой клавиши мышки).

G: Перетаскивает модуль (размещение с помощью щелчка левой клавиши мышки).

+ и -: Активный слой = следующий или предыдущий слой.

« Page Up » Активный слой = component (компонентный).

« Page Down » Активный слой = copper (медный).

Операции с блоками

Операции по перемещению, инвертированию (отражению), копированию, вращению и удалению блока доступны через всплывающее меню. Дополнительно вид может масштабироваться так, как это описано выше.

Каркас блока прочеричивается при перемещении мышки с удержанием левой клавиши. Операция завершается при отпускании клавиши.

Удерживая нажатой одну из клавиш “Shift” или “Ctrl”, или обе “Shflt и Ctrl” вместе, или “Alt”, в то время, как блок выполняет операцию инвертирования, вращения, удаления или копирования, вы автоматически получаете одну из возможностей, показанных в таблице ниже:

Удерживается левая клавиша мышки	перемещение блока
Shift + левая клавиша удерживаются	инвертирование (отражение) блока
Ctrl + левая клавиша удерживаются	вращение блока на 90°
Shft+Ctrl + левая клавиша удерживаются	удаление блока
Alt + левая клавиша удерживаются	копирование блока

При начальном выборе перемещения блока (ни одна из клавиш не удержана) может быть выбрана одна из альтернативных опций во всплывающем меню по нажатию правой клавиши мышки.

Любая из команд выше может быть прекращена через то же всплывающее меню или нажатием клавиши Escape (Esc).

Меню опции

Панель меню предоставляет доступ к файлам (загрузка и сохранение), опциям конфигурации, печати, черчения и к файлам помощи.

Файлы

Позволяет загрузить и сохранить файлы PCB (printed circuits), а также распечатать и начертить плату (circuit board). Также возможно экспортировать (в формате GenCAD 1.4) схему для использования с автоматическим тестированием.

Настройки (Preferences)

Позволяют:

Выбор библиотек модулей.

Выбор цветов для отображения слоев и других элементов. Также возможно включить и выключить отображение элементов.

Управлять основными опциями (единицы измерения, число слоев и т.д.).

Управление другими опциями отображения.

Размеры (Dimensions)

Позволяет регулировать:

Ширину дорожек и тип и размер отверстий (vias).

Размер пользовательской сетки.

Размер текста и ширины линии для прорисовки.

Размеры и характеристики площадок.

Разное (Miscellaneous)

Предоставляет доступ к:

Полному удалению элементов.

Списку сетей.

Удалению ненужных сегментов дорожки.

Переключению элементов между слоями.

Заключительная обработка (Postprocess)

Позволяет создавать следующие файлы:

Размещение компонент (для автоматического размещения).

Сверления.

Ассоциации компонент/модулей (обычно гененрируется CVPCB).

Трехмерное отображение (3D Display)

Запускает программу просмотра трехмерных изображения для объемного показа платы. Например:

Помощь

Предоставляет доступ к файлам помощи и информации о версии (Pcbnew About).

Команды иконок верхней инструментальной панели

Эта инструментальная панель дает доступ к важным функциям PCBNEW.

	Создать новую печатную плату.
	Открыть старую печатную плату.
	Сохранить печатную плату.
	Выбор размера страницы и модификация свойств файла.
	Открыть редактор модуля (Modedit) для отображения/редакции библиотеки или pcb модулей.
	Удалить элементы, выбранные при операции перемещения блока.
	Отменить последнее удаление.
	Отобразить меню печати.
	Отобразить меню черчения (plot menu).
	Zoom in (увеличение) и Zoom out (уменьшение относительно центра экрана).
	Перерисовать экран и автоматическое масштабирование (Zoom).
	Найти модуль или текст.
	Netlist опции (выбор, чтение, тестирование и компиляция).
	DRC (Design Rule Check): автоматическая проверка дорожек.
	Режим модуля: когда активно, доступны опции модуля во всплывающем окне.
	Режим разводки: когда активно, доступны опции разводки (routing options) во всплывающем окне.
	Выбор рабочего слоя.
	Выбор толщины дорожки уже используемой.
	Выбор размера отверстия уже используемого.
	Выбор размера сетки.
	Выбор масштаба отображения (zoom).

Команды иконок правой инструментальной панели

	Эта панель дает доступ к инструментам для: - Размещения модулей, дорожек, зон меди, текстов… - Подсветка сети. - Создание примечаний, графических элементов…. - Удаление элементов.
	Прекращение работы инструмента.
	Подсвечивание сети, выбранной щелчком по дорожке или площадке.
	Отображает локальные не выполненные соединения (ratsnest) (площадка или модуль).
	Добавить модуль из библиотеки.
	Размещение дорожек и отверстий.
	Размещение зон (плоскость меди).
	Нарисовать линию на технических слоях (то есть, не на слое меди).
	Нарисовать окружность на технических слоях (то есть, не на слое меди).
	Нарисовать дуги на технических слоях (то есть, не на слое меди).
	Размещение текста.
	Нарисовать размер на технических слоях (то есть, не на слое меди).
	Нарисовать выравнивающие метки (появляются на всех слоях).
	Удалить элемент, на который указывает курсор (смотрите примечание ниже) Примечание: при удалении, если несколько перекрывающихся элементов под курсором, приоритет отдается наименьшему (по убыванию приоритета – дорожка, текст, модуль). функция “Undelete” верхней инструментальной панели позволяет отменить последнее удаление.
	Настройка коррекции (Offset adjust) для файлов сверления и размещения.

Команды иконок левой инструментальной панели

	Эта инструментальная панель дает опции отображения и управления

	Включает/выключает DRC (Design Rule Checking). Предостережение: когда DRC выключено, могут быть сделаны неправильные соединения.
	Отображение сетки включить/выключить (Заметьте: мелкая сетка может не отображаться).
	Отображение относительных полярных координат на панели состояния включить/выключить.
	Отображение/ввод координат в дюймах или миллиметрах.
	Изменить отображение курсора.
	Отобразить основные ratsnest – некомплектные соединения между модулями.
	Отобразить ratsnest модуля динамически, как они перемещаются.
	Возможно/невозможно автоматическое удаление дорожек при их перерисовке.
	Отображение медных зон включить/выключить.
	Отображение площадок в эскизном режиме включить/выключить.
	Отображение дорожек и отверстий в эскизном режиме включить/выключить.
	Высококонтрастный режим отображения включить/выключить. В этом режиме активный слой отображается нормально, все другие слои отображаются серыми. Полезно для работы с многослойными цепями.
	Разрабатывается

Всплывающие окна и быстрое редактирование элементов

Щелчок правой клавиши мышки открывает всплывающее окно, содержание которого зависит от элемента, на который указывает курсор.

Это дает немедленный доступ к:

Изменениям отображения (центр отображения на курсоре, zoom in или out или выбор масштаба отображения – zoom).

Установка размера сетки.

Дополнительно, щелчок правой клавиши по элементу дает возможность редактировать наиболее часто модифицируемые параметры элементов.

Ниже показаны всплывающие окна:

без выбранного элемента.

с выбранной дорожкой.

с выбранным модулем.

1. 2. 3.

Page 3 - 16

2005-06-13T19:28:57

Keith Cockburn