Headings:

3 - Основное меню

3.1 - Меню File

3.2 - Меню настроек

3.2.1 - Меню настроек (Preferences) / Библиотеки и директории (Libs and Dir)

3.2.2 - Меню настроек (Preferences) / Цвета

3.2.3 - Настройки (Preferences) / Опции

3.2.4 - Настройки (Preferences) / Язык

3.3 - Меню помощи (Help)

Основное меню

Меню File

Load Schematic Project	Загружает рисунок и его иерархию.
Save Schematic project	Сохраняет текущий лист и все его суб-листы.
Save Current sheet	Сохраняет текущий лист.
Save Current sheet as...	Сохраняет текущий лист под новым именем.
Print	Доступ к меню печати (См. также “Print and Plot”).
Plot	Черчение в Postscript HPGL или SVF формате (См. также “Print and Plot”).
Exit	Выход без сохранения.

Меню настроек

Libs and Dir	Выбор библиотек и путей к библиотекам.
Colours	Выбор цветов.
Options	Опции отображения (Размеры, размер сетки.).
Save Config	Сохранить файл конфигурации.

Меню настроек (Preferences) / Библиотеки и директории (Libs and Dir)

Конфигурация Eeschema по существу:

Пути к библиотекам.

Список библиотек.

Netlist формат.

Параметры конфигурации сохраняются в файле .pro.

Различные файлы конфигурации в разных директориях допустимы.

EESchema отыскивает и использует по убывающим приоритетам:

Файл конфигурации (project>.pro) в текущей директории.

Файл конфигурации kicad.pro в директории kicad. Этот файл может быть также предопределенной конфигурацией (default configuration).

Предопределенные значения, если файл не найден. Как минимум затем понадобится заполнить список библиотек для загрузки и сохраненить конфигурацию.

Меню настроек (Preferences) / Цвета

Разные элементы рисования, выбор цветов и цвет фона (только черный или белый).

Настройки (Preferences) / Опции

Отображение сетки (Display Grid):

Если выбрано : сетка отображается.

Размер сетки (Grid Size):

Работайте с норамальной сеткой (0,050 дюймов или 1,27 мм). Меньшие сетки используются для построения компонент.

Показать выводы (Show Pins):

Отображает невидимые выводы, если выбрано (позволяет видеть выводы питания).

Размеры (Units):

Выбор отображения размеров и координат курсора (дюймы или миллиметры).

Соединений и шин ориентация (Wire / Bus orientation)

Выбор горизонтальное/вертикальное: только горизонтальные или вертикальные соединения или шины допустимы.

Активировать любые (Active Any): любая ориентация допустима.

Авто панорамирование (Auto Pan):

Если установлено, автоматически увеличивает окно, если курсор выходит за его пределы во время выполненения соединения или перемещения компонента.

Повтор элемента (Element repeat):

X шаг (X Step):

увеличивает значение по оси X во время дубликации элемента (обычное значение 0)

Y шаг (Y Step):

увеличивает значение по оси Y во время дубликации элемента (обычно значение 0,100 дюйма или 2,54 мм)

Шаг метки (Label Step):

Увеличивает во время дубликации или редактирования текста в числах, таких как компоненты шины (обычное значение 1 или - 1).

Настройки (Preferences) / Язык

Используется предустановленный режим.

Возможны другие языки.

Для получения изменений Eeschema нужно перезапустить.

Полезно, главным образом, в целях поддержки.

Меню помощи (Help)

Доступ к помощи online (этот документ) и также для проверки текущей версии Eeschema (Eeschema about).

EESchema

Main menu	Page 3 -

LTIRF

1996-09-02T17:35:00