EESchema: LibEdit дополнения

Headings

11 - LibEdit : дополнения

11.1 - Обзор

11.2 - Позиционирование якоря (anchor)

11.3 - Псевдоним

11.4 - Документация компонента

11.4.1 - Ключевые слова

11.4.2 - Документация компонент (Doc)

11.4.3 - Файл ассоциированной документации (DocFileName)

11.5 - Библиотека символов

11.5.1 - Экспорт/создание символа

11.5.2 - Импорт символа

LibEdit : дополнения

Обзор

Компонент состоит из нескольких элементов :

- Его графического представления (геометрическое очертание, тексты).

- Выводов.

- Полей или ассоциированных текстов, используемых пост-процессорами: netlist, список компонентов…

Два поля подлежат инициализации: ссылка и значение.
Имя разработки ассоциировано с компонентом и именем ассоциированного отпечатка (footprint). Другие поля – свободные поля, зачастую остающиеся пустыми, они могут заполняться в процессе ввода схемы.

Однако управление документацией, ассоциированной с любым компонентом, облегчает изучение, использование и поддержку библиотек.

Ассоциированная документация состоит из :

- Строки комментария.

- Строки ключевых слов, таких как TTL CMOS NAND2…, разделенных пробелами.

- Прикрепленного имени файла (например, примечание к приложению, файл pdf…). Директория по умолчанию для прикрепленных файлов – это kicad/library/Doc.

Ключевые слова позволяют вам выборочно искать компонент по различным критериям отбора.

Комментарий и ключевые слова отображаются в различных меню, и особенно, когда вы выбираете компонент в библиотеке.

Компонент также имеет точку закрепления (anchoring point). Поворот или отражение происходят относительно этой точки закрепления, а при размещении, эта точка используется, как позиция ссылки. Так что полезно позиционировать этот якорь аккуратно.

Компонент может также иметь псевдонимы, то есть, эквивалентные имена. Это позволяет вам значительно сократить количество компонент, которые нужно создавать (например, 74LS00 может иметь псевдонимы 74000, 74HC00, 74HCT00…).

И, наконец, компоненты распространяются в библиотеках (классифицированных по теме или производителю...) с целью облегчения управления ими.

Позиционирование якоря (anchor)

Якорь с координатами 0,0, обозначенный синими осями, отображается на экране :

Якорь может быть перемещен следующим образом :

Выберите инструмент , а затем щелкните по новой выбранной для якоря позиции. Чертеж будет автоматически перецентрован в этой новой точке закрепления.

Псевдоним

Псевдоним – это другое имя, относящееся к тому же компоненту в библиотеке.

Компоненты со сходной цоколевкой и представлением, вследствие этого, могут быть представлены только одним компонентом, имеющим несколько псевдонимов (7400 с псевдонимами 74LS00, 74HC00, 74LS37).

Использование псевдонимов позволяет построить полную библиотеку гораздо быстрее. Вдобавок, эти библиотеки, будучи много компактнее, загружаются значительно быстрее.

Для модификации списка псевдонимов вы должны выбрать основное окно редактирования (инструмент ) и выбрать закладку Alias :

Теперь вы можете добавить или удалить псевдоним.

Текущий псевдоним не может быть явно удален, пока он редактируется.

Для удаления всех псевдонимов вы должны вначале выбрать корневой компонент (первый компонент в списке псевдонимов в окне выбора основной инструментальной панели).

Документация компонента

Для редактирования документированной информации необходимо вызвать основное окно редактирования компонент (инструмент ) и выбрать закладку Doc :

Предостережение:

Удостоверьтесь, что выбран правильный псевдоним или коренной компонент, поскольку эта документация специфична, различна для псевдонимов.

Клавиша "Copy Doc" позволит вам скопировать документированную информацию корневого компонента прямо в текущий редактируемый псевдоним.

Ключевые слова

Ключевые слова позволяют отыскивать избирательным путем компоненты по определенным критериям отбора (функция, технология).

Средство поиска EESchema не чувствительно к регистру.

Наиболее ходовые ключевые слова, используемые в библиотеках, это :

- CMOS TTL для логических семейств

- AND2 NOR3 XOR2 INV… для вентилей (AND2 = 2х-входовый вентиль И, NOR3 = 3х-входовый вентиль НЕ-ИЛИ)

- JKFF DFF… для JK или D-триггера

- ADC, DAC, MUX…

- OpenCol для вентиля с выходом, имеющим открытый коллектор

В результате, если в программе ввода схемы (schematic capture software), вы ищете компонент: ( обратите внимание на "=" в начале команды)

=NAND2 OpenCol

EESchema отобразит список компонент, имеющих эти два ключевых слова.

Документация компонент (Doc)

Строка комментария (и ключевые слова) отображаются в различных меню, особенно, когда вы выбираете компонент в списке компонент библиотеки и в меню ViewLib.

Если этот файл Doc. существует, он также доступен в программе ввода схемы через выпадающее меню после двойного щелчка по компоненту.

Файл ассоциированной документации (DocFileName)

Показывает прикрепленный файл (документация, схема приложения…), доступны pdf файл, чертеж…

Библиотека символов

Вы легко можете компилировать файл библиотеки графических символов, содержащий часто используемые символы. Это может быть использовано при создании компонент (треугольник, изображающий вентили И, ИЛИ, исключающее ИЛИ…) для сохранения и последующего использования.

Эти файлы запоминаются по умолчанию в директории библиотек, и имеют расширение .sym.

Символы не собираются в библиотеки, подобно компонентам, поскольку они, как правило, не столь многочислены.

Экспорт/создание символа

Компонент может экспортироваться, как символ, инструментом

Вы обычно создаете только одно изображение, так что неплохо бы удалить все выводы, если они есть.

Импорт символа

Позволяет вам добавить изображение к компоненту, который вы редактируете.

Символ импортируется средством

Импортированное изображение добавляется так же, как оно было создано в существующих изображениях.

EESchema

LibEdit Page 11 -

CHEHIKIAN

1996-09-24T15:10:00