Headings:

6 - Автоматическая классификация примечаний.

6.1 - Роль.

6.2 - Пример.

Автоматическая классификация примечаний.

Роль.

Это (инструмент ) позволяет вам автоматически назначить указатель для компонента, а для многоэлементного компонента, назначить общий суффикс, чтобы минимизировать количество корпусов.

Меню:

Доступны разные варианты :

Аннотировать все компоненты (выбирается опция all components).

Аннотировать только новые компоненты (то есть, те, чьи ссылки заканчиваются? подобно IC? ) (выбирается опция new components only).

Аннотировать всю иерархию (установить опцию Project).

Аннотировать только текущий лист (установить Current Sheet).

Исключение в особых случаях – автоматическое аннотирование обращается ко всему проекту (все листы) и к новым компонентам, если вы не хотите модифицировать предыдущие аннотации.

Пример.

Этот пример показывает размещение 5 элементов, но без аннотации.

После аннотирования :

Вы можете увидеть, что четыре вентиля 74LS00 были обозначены по корпусу U1, и что пятый 74LS00 был обозначен по следующему, U2.

EESchema: Automatic classification Annotation

Automatic classification Annotation	Page 6 - 2

LTIRF

1997-01-02T18:19:00