Capítulo 3:

Capítulo 3:

3 - Operações Gerais

3.1 - Acesso as operações

3.2 - Comandos com o mouse

3.2.1 - Comandos básicos

3.2.2 - Operações com blocos

3.3 - Seleção do tamanho da grade

3.4 - Ajuste do ZOOM

3.5 - Apresentando as coordenadas do Cursor

3.6 - Comandos rápidos usando o teclado (“Teclas Quentes”)

3.7 - Operações com blocos

3.8 - Opções da Barra de Menu

3.8.1 - Arquivos

3.8.2 - Preferências

3.8.3 - Dimensões

3.8.4 - Micelânea

3.8.5 - Postprocess

3.8.6 - Visualização 3D

3.8.7 - Ajuda

3.9 - Comandos usando ícones da barra de ferramentas

3.10 - Comandos usando ícones da barra de ferramentas da direita

3.11 - Comandos usando ícones da barra de ferramentas da esquerda

3.12 - Menu pop-up e edição rápida de elementos

Operações Gerais

Acesso as operações

Os vários acessos as diversas operações disponíveis:

A barra de menu (topo da tela).

Os ícones no topo da tela (comandos gerais)

Os ícones na direita da tela (comandos específicos ou “ferramentas”).

Os ícones na esquerda da tela (Opções de apresentação).

Os botões do mouse (proveem acesso aos menus de opções).
Nota:
O botão direito do mouse ativa um menu “pop-up” cujo conteúdo depende do elemento sob o cursor (Zomm, grade e edição do elemento).

O teclado (teclas de funções F1, F2, F3, F4, Shift, Delete e barra de espaço).
Nota:
A tecla ESCape geralmente cancela a operação em progresso.

A tela a seguir ilustra algumas das possibilidades de acesso as operações:

Comandos com o mouse

Comandos básicos

- Botão Esquerdo:

Um clique simples apresenta as características do módulo ou texto sob o cursor na barra de status na área inferior da tela.

Um duplo clique apresenta o editor ( se o elemento for editável) do elemento sob o cursor.

- Botão do Centro/Roda:

Zoom rápido.
A operação de zomm rápido só está disponível em mouses de 3 botões, consequentemente, esta é uma vantagem sobre usar mouses de 2 botões. Mantenha pressionado o botão central e marque o retangulo para o zoom da área demarcada.
Girando a roda do mouse, varia para mais ou para menos o zomm.

- Botão Direito:

Apresenta um menu pop-up

Operações com blocos

Operações de mover, inverter (espelhar), copiar, rotacionar e deletar blocos estão disponíveis no menu pop-up.

O delimitador do bloco é traçado movendo o mouse enquanto se mantém pressionado o botão esquerdo do mouse. A operação é completada ao se soltar o botão.

Mais informações no tópico de mesmo título.

Seleção do tamanho da grade

O cursor durante o layout move acompanhando a grade, a apresentação (visibilidade) da grade pode ser ativada ou desativada usando o ícone na barra de ferramenta da esquerda da tela.

Qualquer um dos tamanhos de grade pré-definidos, ou um tamanho (passo) definido pelo usuário podem ser escolhidos usando o menu pop-up (botão direito do mouse) ou na lista “drop-down” na barra de ferramentas no topo da tela. O tamanho da Grade do usuário é definido na barra de menu Tamanhos opção Tamanho da grade do usuário.

Ajuste do ZOOM

O ZOOM pode ser justado de vários modos:

Abrir o menu pop-up (usando o botão direito do mouse) e selecione o zoom desejado.

Usar as teclas de funções:
F1: Aumenta o zoom
F2: Reduz o zoom
F3: Redesenhar a tela
F4: Centraliza a visão na posição atual do cursor

Girar a roda do mouse (para mouses dotados da mesma).

Manter o botão central do mouse pressionado e delimitar o retangulo da área para zoom (só para mouses de 3 botões).

Apresentando as coordenadas do Cursor

As coordenadas do cursor são apresentadas em polegadas (inch ou “) ou milímetros (mm) conforme selecionado nos ícones ou na barra de ferramentas da esquerda.

Independendente da unidade selecionada, PCBNEW sempre trabalha internamente com uma precisão de 1/10,000 de polegadas.

A barra de status na parte inferior da tela apresenta:

A definição do Zoom atual.

A posição absoluta do cursor.

A posição relativa do cursor. Lembre, a posição (coodenada) relativa do cursor (x,y), pode ser redefinida para 0,0 em qualquer local (posição atual do cursor) pressionando a barra de espaços. A posição do cursor apresentada então é relativa a esta nova referência.

Além da posição relativa do cursor, esta também pode ser mostrada usando coordenadas polares (raio + ângulo). Isto pode ser ligado ou desligado pelo ícone na barra de ferramentas da direita.

Comandos rápidos usando o teclado (“Teclas Quentes”)

Certos comandos podem ser acessados diretamente pelo teclado (podem ser feitas em maiúsculas ou minúsculas). As opções são:

Delete (ou Del): Deleta um módulo ou trilha (somente se a ferramenta Módulo ou a ferramenta trilha estiver ativa)

V: Alterna entre as camadas de trabalho (Componentes x Cobreado)

R: Rotaciona um módulo. (só rotaciona o módulo, as trilhas não acompanham!)

S: Troca o módulo para a camada oposta (Componentes x Cobreado).

M: Move o módulo (finaliza pelo clique no botão esquerdo do mouse, só o módulo!).

G: Arrasta o módulo (finaliza pelo clique no botão esquerdo do mouse). Atenção, ao arrastar um módulo, todas as trilhas conectadas ao mesmo irão acompanhá-lo, porém a ferramenta DRC não estará ativa, ou seja, as trilhas devem ser revistas para evitar problemas, pois as regras de isolamento não serão consideradas!!!!

Operações com blocos

Mantendo pressionada uma das teclas “Shif” ou “Ctrl”, ou ambas as teclas “Shift” e “Ctrl”, enquanto o bloco é desenhado, a operação inverter, rotacionar ou deletar é automaticamente selecionada conforme a tabela apresentada a seguir:

Sumário dos comandos:

Botão Esquerdo do mouse pressionado	Demarca a área do bloco a ser movido
Shift + botão Esquerdo do mouse pressionados	Demarca a área do bloco a ser invertido (os elementos trocam de camada)
Ctrl + botão Esquerdo do mouse pressionados	Demarca a área do bloco a ser rotacionado 90°
Shift + botão Esquerdo do mouse pressionados	Demarca a área do bloco a ser deletado
Botão do Centro do mouse pressionado	Demarca a área do bloco para zoom

Para mover um bloco:

- Mover o bloco para a nova posição e pressionar o botão esquerdo do mouse para colocar os elementos.

- Para cancelar a operação, use o botão direito do mouse e selecione Cancelar Bloco no menu pop-up ( ou pressione a tecla ESC).

Se nenhuma tecla é pressionada quando demarcar um bloco, uma alternativa é pressionar o botão direito do mouse para apresentar o menu pop-up e selecionar a operação desejada.

Para cada operação com blocos, um diálogo permite selecionar/limitar a ação a somente alguns elementos dentro do bloco selecionado.

Opções da Barra de Menu

A barra de menu permite o acesso aos arquivos (carregar e salvar), opções de configuração, impressão, plotagem e aos arquivos de ajuda.

Arquivos

Permite carregar e salvar os arquivos de circuito impresso, como também imprimir e plotar as placas de circuito. Também possibilita exportar (com o formato GenCAD14) o circuito para uso com testadores automáticos.

Preferências

Permite:

Selecionar as bibliotecas de módulos.

A escolha das cores para apresentar camadas e outros elementos. Também permite habilitar ou não a apresentação dos elementos.

Gerenciamento das opções gerais (unidade de medida, número de camadas, etc.).

Gerenciamento de outras opções de exibição.

Dimensões

Permite o ajuste de:

Largura das trilhas e o tipo e dimensão de vias.

Dimensão da Grade do Usuário.

Tamanho dos textos e largura das linhas para desenhos.

Dimensões e caracteristicas das ilhas.

Micelânea

Provê acesso a:

Deleção global de elementos.

Listagem das ligações.

Deleção de trilhas redundantes.

Trocar elementos entre camadas.

Postprocess

Permite a criação dos seguintes arquivos:

Posicionamento de Componentes (para posicionamento automático).

Arquivo de furação.

Associação de componentes/módulos (normalmente gerado por CVPCB).

Visualização 3D

Ativa o visualizador 3D para apresentar a placa de circuito impresso em 3 dimensões.

Ajuda

Provê acesso ao arquivo de ajuda e informação de versão (Sobre o Pcbnew).

Comandos usando ícones da barra de ferramentas

A barra de ferramentas dá acesso as principais funções do PCBNEW.

Criação de um novo circuito impresso.
Abrir um circuito impresso já salvo.
Salvar circuito impresso.
Seleção do tamanho da página e modificação do arquivo de propriedades.
Abre o editor de módulos (Modedit) para apresentar/editar bibliotecas ou módulos PCB.

Deletar os elementos selecionados durante uma operação de mover bloco.

Recuperar a última deleção.

Apresenta o diálogo de impressão.
Apresenta o diálogo de plotagem.

Mais Zoom e menos Zoom (relativo ao centro da tela).

Redesenha a tela com Auto Zoom.

Procurar módulo ou texto.

Opções de Netlist (selecionar, carregar, testar e compilar).

DRC (Design Rule Check): Checagem automática de trilhas.

Modo Módulo: quando ativo habilita as opções de módulos no menu pop-up.

Modo Roteamento: quando ativo habilita as opções de roteamento no menu pop-up.
Seleção da camada de trabalho.

Seleção da largura da trilha em uso.

Seleção da dimensão da via em uso.

Seleção do tamanho da grade.

Seleção do zoom.

Comandos usando ícones da barra de ferramentas da direita

	Esta barra de ferramentas dá acesso para: - Colocação de módulos, trilhas, zonas de cobre, textos... - Destaque de ligações. - Criar anotações, elementos gráficos…. - Deleção de elementos. Cancela a ferramenta atual. Destaca os elementos envolvidos na ligação ao clicar na trilha ou ilha. Mostra a ligação (ratsnest ) local (Ilha ou módulo). Adiciona um módulo a partir das bibliotecas. Colocação de trilhas e vias (via = ligação entre camadas). Colocação de zonas (planos de cobre). Desenhar Linhas nas camadas técnicas ( não na camada de cobre). Desenhar Círculos nas camadas técnicas (não na camada de cobre). Desenhar Arcos nas camadas técnicas (não na camada de cobre). Colocação de textos. Desenhar guias de Dimensões nas camadas técnicas (não na camada de cobre). Desenhar marcas de alinhamento (aparecem em todas as camadas). Deleção do elemento apontado pelo cursor (veja nota a seguir) Ajuste de Offset para furação e arquivos de suporte. Nota: na deleção quando houver sobreposição de diversos elementos, a prioridade é do menor (em ordem decrescente de prioridades trilhas, textos, módulos). Nota: A função “Recuperar” na barra de ferramentas superior permite cancelar a deleção do último item.

Comandos usando ícones da barra de ferramentas da esquerda

	A barra de ferramentas da esquerda fornece opções de apresentação e controles Liga/Desliga o DRC (Design Rule Checking). Atenção quando o DRC está desativado, conexões incorretas podem ser feitas. Liga/Desliga a apresentação da Grade (Nota: uma grade de tamanho muito pequeno pode não ser vista). Liga/Desliga a apresentação das coordenadas Polares relativa. Troca a apresentação das coordenadas para polegadas. Troca a apresentação das coordenadas para milímetros. Troca a apresentação do cursor. Apresenta todas as ligações não completadas (ratsnest ). Apresenta as ligações do módulo dinamicamente quando este é movido. Habilita/Desabilita a deleção automática de trilhas quando esta é redesenhada. Liga/Desliga a apresentação das zonas de cobre. Liga/Desliga a apresentação da área de isolamento das ilhas. Liga/Desliga a apresentação da área de isolamento das vias e trilhas. Liga/Desliga o modo de alto contraste. No modo alto contraste, a camada de trabalho ativa é mostrada normalmente, todas as outras em cinza. Útil para trabalho em circuitos mult-camadas. Mostra a barra de ferramentas para micro-ondas (sob desenvolvimento)

Menu pop-up e edição rápida de elementos

Um clique com o botão direito do mouse revela um menu pop-up cujo conteúdo depende do elemento apontado pelo cursor.

Estes dão acesso imediato a :

Alterar a apresentação (centralizar a visão no cursor, mais ou menos zoom ou selecionar zoom).

Definir o tamanho da grade.

Adicionalmente um clique com o botão direito em um elemento ativa a edição dos parâmetros usualmente mais alterados do elemento.

As imagens a seguir mostram os menus pop-up:

sem elemento selecionado.

com uma trilha selecionada.

Com um módulo selecionado.

Com um nó (junção de segmentos de trilhas) selecionado.

1. 2.

3. 4

PCBNEW: Operações Gerais

Pág. 3 - 11

Renie Marquet

2005-06-13T19:28:57

Keith Cockburn