Capítulo 4:

4 - Implementação do Esquema

4.4 - Juntando o Esquema ao Circuito Impresso

4.5 - Procedimentos para criar o Circuito Impresso

4.6 - Procedimento para atualizar o Circuito Impresso

Implementação do Esquema

Juntando o Esquema ao Circuito Impresso

O esquema é ligado ao PCBNEW através do arquivo Netlist , que é gerado pelo prgrama de esquemático usado.

Nota: PCBNEW aceita arquivos Netlists nos formatos Eeschema ou ORCAD PCB .

O arquivo Netlist gerado inicialmente é incompleto pois não tem a associação dos módulos que correspondam aos vários componentes usados no esquemático. Consequentemente um estágio intermediário é necessário, a geração de um arquivo de

associação componentes/módulos.

CVPCB é usado para criar este arquivo, que tem o nome *.CMP.

CVPCB também atualiza o arquivo Netlist usando esta informação.

CVPCB lê o arquivo Netlist *.NET modificado e, se existir o arquivo *.CMP.

Ocorrendo de um módulo ser alterado diretamenta no PCBNEW o arquivo *.CMP é automaticamente atualizado para evitar a necessidade de executar CVPCB novamente.

Procedimentos para criar o Circuito Impresso

Depois de ter criado o esquemático requerido:

Gerar o arquivo Netlist usando Eeschema.

Associar cada componente no Netlist produzido por Eeschema a um módulo correspondente para ser usado no circuito impresso usando CVPCB.

Ativar PCBNEW e ler o Netlist modificado (este irá ler também o arquivo com as seleções dos módulos).

PCBNEW irá ler automaticamente todos os módulos.

Os módulos agora podem ser colocados manualmente ou automaticamente na placa e as trilhas roteadas.

Procedimento para atualizar o Circuito Impresso

Se o esquemático for modificado, os passos a seguir precisam ser repetidos:

Gerar um novo netlist usando Eeschema.

Se as mudanças no esquema envolverem novos componentes, os módulos correspondentes precisam ser associados usando CVPCB.

Ativar PCBNEW e ler novamente a Netlist modificada (isto irá ler novamente o arquivo com a seleção dos módulos).

PCBNEW então irá ler automaticamente todos os novos módulos, novas conexões e remover conexões redundantes.

PCBNEW : Implementação do Esquema

Pág. 4 - - 2

Keith Cockburn

2005-06-14T14:24:31

Keith Cockburn