Headings:

9 - Черчение и печать

9.1 - Обзор

9.2 - Черчение (HPGL формат файла)

9.2.1 - Команды общего назначения

9.2.2 - Выбор размера листа

9.2.3 - Регулирование офсета (Offset adjustments)

9.3 - Чертить (формат файла Postscript)

9.4 - Иконка печати.

Черчение и печать

Обзор

Вы получаете доступ к обеим командам через меню File:

Форматы вывода - это POSTSCRIPT или HPGL. Вы можете также печатать непосредственно на вашем принтере.

Черчение (HPGL формат файла)

Команды общего назначения

Эти команды позволяют вам создать файл HPGL.

В этом формате вы можете определить:

- Число ручек (Pen number)

- Толщину линий (Pen thickness) (в 0,001 дюйма).

- Скорость прорисовки (Drawing speed в cm/S).

- Размер листа.

- Офсет печати (Print offsets).

Окно диалога установок плоттера :

Plot All позволяет вам чертить всю иерархию (файлы гененрируются для каждого листа).

Plot CURRENT генерирует файл только для текущего листа. Имя файла – это имя листа с расширением .plo.

Выбор размера листа

Sheet Size обычно выбрано. В этом случае будет использован размер листа, определенный в меню штампа, с масштабом 1.

Если выбран другой размер (от A4 до A0, или от A до E), автоматически выбирается масштаб, заполняющий страницу.

Регулирование офсета (Offset adjustments)

Для всех стандартных размеров можно установить “offsets”, центрирующий чертеж так тщательно, как только возможно.

Поскольку плоттеры имеют собственные точки в центре или в нижнем левом углу листа, неообходимо иметь возможность ввести offset с целью правильного вычерчивания.

Обычно:

- Для плоттеров, имеющих свою собственную точку в центре листа, offsets должны быть отрицательны и установлены в половину размеров листа.

- Для плоттеров, имеющих свою собственную точку в левом нижнем углу, offset должнен быть установлен близко к 0.

Установка offset:

- Выберите размер листа.

- Установите OffsetX и OffsetY.

- Щелкните по Accept Offset.

Чертить (формат файла Postscript)

Эта команда позволяет вам создать файлы PostScript.

Plot CURRENT генерирует файл только для текущего листа.

Plot All для всей иерархиии (файл с расширением .ps генерируется для каждого листа).

Имя файла – это имя листа с расширением .ps.

Вы можете снять опцию : Print title block (печатать штамп). Это полезно, если вы хотите создать файл postscript для инкапсуляции (формат .eps) при вставке схемы в тестовый процессор.

Окно сообщений отобразит имя созданного файла.

Иконка печати.

Эта команда , похожа на предыдущую, она позволяет вам визуализировать и сгенерировать файл разработки для стандартного принтера под LINUX (с форматом Postscript) и под Windows.

Опция Page Print позволяет вам печатать :

Print CURRENT создает файл только для текущего листа.

Print All позволяет вам вывести всю иерархию (файл с расширением .ps генерируется для каждого листа).

Опция Color Print позволяет вам выбрать цветную или черно-белую печать.

В черно-белом режиме любой цвет, отличный от белого, печатается черным. Эта опция обычно необходима, если вы используете черно-белый лазерный принтер, поскольку цвета печатаются не очень отчетливыми полутонами.

EESchema

Print and Plot.	Page

LTIRF

1997-01-04T14:28:00